{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CATÁLOGO DOPI (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":135,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CATÁLOGO DOPI (2)","index":0,"n_rows":140,"n_cols":8,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,6],[2,3,5,6],[7,2,9,2],[10,3,10,6],[11,2,12,2],[11,3,12,6],[11,7,12,7],[14,1,14,7],[17,0,17,7],[137,1,137,2],[138,1,139,4]]}
[]
[null,null,"MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA No."]
[null,null,"DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE INMUEBLES","DCI-MUN-RM-IM-LP-021-2024"]
[null,null,"UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA"]
[]
[]
[null,null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:",null,null,"FECHA DE INICIO:","2024-12-15"]
[null,null,"Adecuación de espacios para albergar las oficinas para la Dirección de Movilidad en inmueble municipal ubicado Pino Suárez no. 450, (mercado) Zapopan Centro, El Vigía, C.P. 45100, en el Municipio de Zapopan, jalisco.",null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:","2025-06-30"]
[null,null,null,null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:","198 días naturales"]
[null,null,null,null,null,"FECHA DE PRESENTACIÓN:","2024-12-03"]
[null,null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"PE1"]
[]
[]
[null,"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"]
[]
[null,"CLAVE","DESCRIPCIÓN ","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M. N."]
[]
[null,"A","INMUEBLE MUNICIPAL",null,0]
[null,"A.1","DEMOLICIÓN"]
[null,"DOPI-001","DESMONTAJE DE TARJA DE COCINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE RETIRO DE MEZCLADORA, MANGUERAS Y CESPOL, INCLUYE: ACARREOS, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",1]
[null,"DOPI-002","DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE LADRILLO O BLOCK DE HASTA 20 CM DE GROSOR, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.","M2",25.84]
[null,"DOPI-003","APUNTALAMIENTO A BASE DE PIE DERECHO METALICO AJUSTABLE PARA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.80 MTS. EN LOSA EXISTENTE. INCLUYE: LA RENTA DEL PUNTAL Y SU COLOCACION.","M3",25.84]
[null,"DOPI-004","DEMOLICIÓN A MANO DE BARRA DE MADERA DE HASTA 10 CM DE GROSOR, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.","M2",4.4000000000000004]
[null,"DOPI-005","DESMONTAJE DE PUERTA CON MARCOS DE ALUMINIO DE DISTINTOS CALIBRE Y MEDIDAS Y CRISTAL DE 6MM, MEDIDAS DE HASTA 1.20 X 2.10 M, CON RECUPERACION, INCLUYE : ACARREOS, RESGUARDO, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA",30]
[null,"DOPI-006","DESMONTAJE DE PUERTA CON MARCOS DE MADERA, MEDIDAS DE HASTA 1.20 X 2.10 M, CON RECUPERACION, INCLUYE : ACARREOS, RESGUARDO, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA",30]
[null,"DOPI-007","RETIRO DE PLAFON RETICULADO DE 60X60CM, CON RECUPERACION. A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA. \nINCLUYE : CANAL, SOPORTES, ACARREOS, RESGUARDO, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",1050.5]
[null,"DOPI-008","DEMOLICIÓN A MANO DE MUROS DE TABLAROCA Y/O DUROCK, CON UN ESPESOR DE HASTA 12 CMS, A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE RESANES DESPUES DE LA DEMOLICION.\nINCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",1127.28]
[null,"DOPI-009","DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO, MORTERO Y ADHESIVO, SIN RECUPERACIÓN, DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA, USANDO CORTE CON DISCO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, NIVELANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL\nINCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",1936.0000000000002]
[null,"DOPI-010","RETIRO DE LAMINAS GALVANIZADA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 3.00 X 1.00 M., HASTA UNA ALTURA DE 6M. \nINCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",22]
[null,"DOPI-011","ACARREO EN CARRETILLA ESTACIONES SUBSECUENTES DE 50 MTS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. \nINCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M3",225.45600000000005]
[null,"DOPI-012","RETIRO DE ESCOMBRO, CARGA MECANICA, RETIRO DE CUALQUIER MATERIAL FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO TIRO LIBRE, MEDIDO EN BANCO.\nINCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M3",107.13560000000001]
[null,"A.2","INSTALACIÓN HIDRO - SANITARIA"]
[null,"DOPI-013","SALIDA HIDRAULICA DE TUBERIA CPVC CON UN DIAMETRO DE 3/4\" Y 3 M DE LONGITUD PARA LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, INCLUYE: LLAVE ANGULAR, RANURAS, RESANES, CODOS, NIPLES, CORTES, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","SAL",75]
[null,"DOPI-014","SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2\" A 2\" DE DIÁMETRO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 3.0 M. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.) VÁLVULAS, TUERCAS UNION, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SAL",75]
[null,"DOPI-015","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 2\" DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.), PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",132]
[null,"DOPI-016","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CPVC HIDRÁULICO DE 3/4\" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.) VÁLVULAS, TUERCAS UNION, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",77]
[null,"DOPI-017","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA EN COCINA 1 TINA/ 1 ESCURRIDOR, DERECHA, DE EMPOTRAR, MEDIDAS DE 0.18 X 0.87 X 0.54 M DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22, ACABADO SATINADO, CON LLAVE MEZCLADORA PARA COCINA HIGHLAND DE 7.9\", CROMADA, MCA. GALCIER BAY. A CUALQUIER NIVEL.\nINCLUYE: LLAVE ANGULAR, MANGUERA, CESPOD, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",4]
[null,"DOPI-018","SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO DE 14.5 X 13 X 4.3 CM LATÓN, MARCA HELVEX INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CESPOL, MANGUERAS TIPO COFLEX, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",21]
[null,"DOPI-019","SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL CON TRAMPA ANTI OLORES DE HASTA 4\" DE DIAMETRO CONECTADO AL PUNTO MAS CERCADO DE LA RED SANITARIA, INCLUYE: REDUCCIONES, ACCESORIOS, REJILLA, RECIBIDO, CONEXIONES, MATERIAL MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",10]
[null,"DOPI-020","REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 X .06 M. DE PROFUNDIDAD. FABRICADO CON MUROS DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, APLANADO EN MUROS Y PISOS PULIDOS, CUBIERTA DE 0.08 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F¨C 150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",10]
[null,"DOPI-021","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC RODANO HELVEX, ALARGADO CON TRAMPA EXPUESTA Y DESCARGA DE 4.8 LITROS, COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACIÓN, PIJAS, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA",28]
[null,"DOPI-022","SUMINISTRO E INSTALACION DE DISIFICADOR DE JABON ESPUMA/FOAM CON DEPOSITO RELLENABLE DE 800ML CODIGO: AC45000. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",15]
[null,"DOPI-023","SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO CONTINUO- KIMBERLY CLARCK O SIMILAR EN CALIDAD, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",28]
[null,"DOPI-024","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 1.10 M DE ALTURA, DIVIDIDO EN MODULOS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ALUMINIO DE HASTA 3\" PARA FLOTAR EL ESPEJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","ML",16]
[null,"DOPI-025","ELABORACIÓN DE BARRA LAVAMANOS DE 0.70 MTS DE FONDO, HASTA 0.90 CMS DE ALTO, CON CONCRETO DE 100 KGS/CM2 HECHO EN OBRA Y VARILLA DE REFUERZO DEL #3 , SEGÚN DISEÑO CON CESPOL, ABASE DE LADRILLO ROJO, MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.","ML",17]
[null,"DOPI-026","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SUBMONTAR, DE PORCELANA, COLOR BLANCO MODELO BARBADOS DE 60 X 40 X40 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACIÓN,CESPOL DE LATON ACABADO CROMO BRILLANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL.","PZA",21]
[null,"DOPI-027","SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 LTS, INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXIONES, CODOS, NIPLES, TEE, VALVULAS, FLOTADOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",2]
[null,"DOPI-028","SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TINACO REFORZADA Y FABRICADA CON ACERO A36, (ACERO AL CARBONO), ANILLO EXTERNO CON PERFIL \"T DE FIERRO\" DE 1 PULGADA, TIRANTES CON PERFIL \"ANGULO\" DE 1 PULGADA, ANILLO INTERNO CON PERFIL SOLERA DE 3/16 X 1\", REFUERZO ENTRETIRANTES PERFIL SOLERA DE 1/8 X 1\" POSTES DE PTR CAL. 16 DE 1-1/2 X 1-1/2, CRUCETA DE PTR CAL. 18 DE 1-1/4 X 1-1/4, INCLUYE: PINTURA BASE, PINTURA ANTICORROSIVA , MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.\n","PZA",2]
[null,"DOPI-029","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA REDONDA DE 4\" CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS, RECIBIDA CON MORTERO ESTRUCTURAL SIKA TOP 122 Y SELLADA CON DURETAN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y SEGURIDAD.","PZA",10]
[null,"DOPI-030","DESMONTAJE DE SALIDA HIDRÁULICA EXISTENTE CON UNA LONGITUD DE HASTA 3 MTS. SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.\nINCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SAL",44]
[null,"DOPI-031","DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE CON UNA LONGITUD DE HASTA 3 MTS SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER NIVEL.\nINCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SAL",44]
[null,"A.3","INSTALACIÓN ELÉCTRICA"]
[null,"DOPI-032","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL 12 ESPACIOS TRIFASICO. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: TABLERO, MATERIALES DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",1]
[null,"DOPI-033","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS TRIFASICO. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: TABLERO, MATERIALES DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",6]
[null,"DOPI-034","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CALIBRE 2, DESDE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INTERRUPTOR DE SECCIONAMIENTO (GABINETE PRINCIPAL), A TRAVÉS DE DUCTERIA, REGISTROS DE PASO Y HASTA EL PUNTO DE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANUERAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOA DE MATERIAL AL SITIO DE COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",110.00000000000001]
[null,"DOPI-035","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE HASTA 1 1/2\" PARED GRUESA, PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA. \nINCLUYE: FIJACIONES SOBRE MURO, LOSA O ESTRUCTURA, ANDAMIOS, CODOS, TEE, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",110.00000000000001]
[null,"DOPI-036","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CALIBRE 10, DESDE GABINETE PRINCIPAL A TABLERO, A TRAVÉS DE DUCTERIA, REGISTROS DE PASO Y HASTA EL PUNTO DE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANUERAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOA DE MATERIAL AL SITIO DE COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",220.00000000000003]
[null,"DOPI-037","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CALIBRE 12, DESDE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INTERRUPTOR DE SECCIONAMIENTO (GABINETE PRINCIPAL), A TRAVÉS DE DUCTERIA, REGISTROS DE PASO Y HASTA EL PUNTO DE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANUERAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOA DE MATERIAL AL SITIO DE COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",220.00000000000003]
[null,"DOPI-038","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CALIBRE 14, DESDE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INTERRUPTOR DE SECCIONAMIENTO (GABINETE PRINCIPAL), A TRAVÉS DE DUCTERIA, REGISTROS DE PASO Y HASTA EL PUNTO DE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANUERAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOA DE MATERIAL AL SITIO DE COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",220.00000000000003]
[null,"DOPI-039","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PÓLOS DE 30 AMP. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ACOMODO DE PIEZAS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",79.2]
[null,"DOPI-040","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA POLIDUCTO DE DIÁMETRO DE HASTA 1\". A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RANURAS, RESANES, ESCALERA, TRAZO, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",440.00000000000006]
[null,"DOPI-041","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE HASTA 1\" PARED DELGADA, PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA. \nINCLUYE: FIJACIONES SOBRE MURO, LOSA O ESTRUCTURA, ANDAMIOS, CODOS, TEE, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",88]
[null,"DOPI-042","SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, APAGADOR SENCILLO Y/O LAMPARAS, OCULTA, CON TUBERÍA DE POLIDUCTO DE DIÁMETRO DE HASTA 1\", CABLE THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS, CONTACTO Y APAGADOR. HASTA UNA LONGITUD DE 5 M. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SAL",966]
[null,"DOPI-043","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRABLE LED, 42 W,4500 °K, 90-277 V, MONTAJE SOBREPUESTO EN LOSA A 3 M DE ALTURA, CUADRADA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.60 X 0.60 X 0.02 M., MODELO CF-9105-NI.\nINCLUYE: FLETES, ACARREO, ELEVACIONES, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA ",250]
[null,"DOPI-044","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER REDONDA DE 12\" MODELO ALGEDI IV 24W 6500K 1600LM 100-240V, ACABADO BLANCO. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA. \nINCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, FIJACIÓN, CONEXIONES, TAQUETES, TORNILLERIA, ACCESORIOS, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",96]
[null,"DOPI-045","DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA DE HASTA 6 MTS. A CUALQUIER NIVEL. \nINCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",100]
[null,"DOPI-046","DESMONTAJE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE (CONTACTO, APAGADOR Y/O LUMINARIA) SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SAL",220.00000000000003]
[null,"A.4","CARPINTERÍA, VIDRIO Y ALUMINIO"]
[null,"DOPI-047","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO, DE HASTA 0.90 M X 2.10 M, ACABADO CON LACA.\nINCLUYE: ACARREO, CORTES, SUMINISTRO, MARCO Y CHAMBRANAS DE TRIPLAY, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA ",13]
[null,"DOPI-048","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO, DE HASTA 1.2M X 2.10 M, ACABADO CON LACA.\nINCLUYE: ACARREO, CORTES, SUMINISTRO, MARCO Y CHAMBRANAS DE TRIPLAY, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA ",7]
[null,"DOPI-049","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO, DE HASTA 1.5 M X 2.10 M DE 2 HOJAS ABATIBLE, ACABADO CON LACA.\nINCLUYE: ACARREO, CORTES, SUMINISTRO, MARCO Y CHAMBRANAS DE TRIPLAY, CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA ",2]
[null,"DOPI-050","VENTANAS DE MARCO DE ALUMINIO 3\" COLOR NEGRO. A BASE DE UN MODULO FIJO Y OTRO CORREDIZO CON CRISTAL COLOR NATURAL DE 6MM. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, JALADERAS, BROCHE DE SEGURIDAD, SELLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",42.35]
[null,"DOPI-051","PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO 3\" COLOR NEGRO DE 0.80M X 2.1 M CON CRISTAL COLOR NATURAL DE 6MM. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, JALADERAS, BROCHE DE SEGURIDAD, SELLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",26]
[null,"DOPI-052","PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO 3\" COLOR NEGRO DE HASTA 1.40M X 2.1 M DE 2 HOJAS ABATIBLE CON CRISTAL COLOR NATURAL DE 6MM. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, JALADERAS, BROCHE DE SEGURIDAD, SELLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",7]
[null,"DOPI-053","PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO 3\" COLOR NEGRO DE 2.00M X 2.1 M CON CRISTAL COLOR NATURAL DE 6MM. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, JALADERAS, BROCHE DE SEGURIDAD, SELLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",1]
[null,"DOPI-054","DESMONTAJE DE VENTANAS Y/O VENTANALES COMPUESTOS DE ALUMINIO Y CRISTAL O PERFIL DE ACERO Y CRISTAL, DE DISTINTOS CALIBRES DE ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA DE HASTA 6 M. A CUALQUIER NIVEL. \nINCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",30.800000000000004]
[null,"DOPI-055","SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM, COLOR CLARO, CON CANTOS PULIDOS, CON MEDIDAS COMO INDIQUE LA SUPERVISION, MONTADO SOBRE CANAL DE ALUMINIO NEGRO DE 2X4\", INCLUYE: ACARREOS, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION","M2",140.4]
[null,"A.5","RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS"]
[null,"DOPI-056","SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A 2 CARAS A BASE DE HOJAS TIPO ESTANDAR O SIMILAR DE 13 MM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CON BASTIDOR DE CANAL Y POSTE DE 6.35 CM DE ANCHO, CAL 26 @ 0.61 M., CALAFATEADO CON PERFACINTA Y COMPUESTO RESANADOR EN LAS UNIONES, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. A CUALQUIER NIVEL.\nINCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",990.26400000000024]
[null,"DOPI-057","SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MURO DE PANEL DE CEMENTO A 2 CARAS DE 13 MM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, CON BASTIDOR DE CANAL Y POSTE DE 6.35 CM DE ANCHO, CAL 26 @ 0.61 M., CALAFATEADO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO EN LAS UNIONES, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. A CUALQUIER NIVEL.\nINCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",215.82000000000008]
[null,"DOPI-058","MURO DE BLOCK DE JALCRETO SÓLIDO, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, DE 0.00 M A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y HERRAMIENTA.","M3",198.00000000000003]
[null,"DOPI-059","SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR DE LANA MINERAL DE 61 X 61 CM, EN TECHO HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, CON BASTIDOR DE CANAL Y POSTE DE 6.35 CM DE ANCHO, CAL 26 @ 0.61 M.\nINCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",638]
[null,"DOPI-060","SUMINISTRO Y ELABORACION DE PLAFON LISO DE TABLAROCA, A BASE DE HOJAS DE CEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, EN TECHO Y FACHADA EXTERIOR Y HASTA UNA ALTURA DE 7.0 M, CON BASTIDOR GALVANIZADO DE CANALETA DE CARGA DE 1 1/2\" CAL. 22 @ 1.22 M., CANAL LISTON CAL. 20 @ 0.41 M., Y ANGULO DE AMARRE PERIMETRAL, CALAFATEADO CON CINTA MALLA Y BASECOAT EN LAS UNIONES, Y UNA MANO DE COMPUESTO ESTANDAR RESANADOR EN TODA EL AREA PARA LOGRAR UN ACABADO LISO Y UNIFORME.\nINCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",398.20000000000005]
[null,"DOPI-061","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE SELLO EPOXICO KINETIGLAZE EN COLOR GRIS A 10 MILS DE ESPESOR EN PISO DE CONCRETO, INCLUYE; PREPARACION DE SUPERFICIE PARA ELIMINAR IMPUREZAS Y PINTURA, APLICACIÓN DE BACHEO, APLICACIÓN DE PASTA KINETIWALL, APLICACIÓN DE SELLO EPOXICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","M2",1760.0000000000002]
[null,"DOPI-062","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO GALASSIA GRIGIO DE 60X60 CMS, MARCA SOUL O SIMILAR, COLOR GRIS MATE, ESTILO MARMOL, A CUALQUIER NIVEL. \nINCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, PEGAPIZO, JUNTEADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2 ",343.20000000000005]
[null,"DOPI-063","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8 CMS CON PISO MALTA HUMO DE 1RA DE 60X60 CMS. A CUALQUIER NIVEL.\nINCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, PEGAPIZO, JUNTEADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","ML",286]
[null,"DOPI-064","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SATINADA VINÍLICA ACRILICA A DOS MANOS PARA MURO Y BOVEDA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, EN CUALQUIER COLOR, PREPARANDO LA SUPERFICIE RASPANDO, RESANANDO, SELLANDO.\nINCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",7737.4000000000005]
[null,"A.6","IMPERMEABILIZANTE"]
[null,"DOPI-065","RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION.","M2",2884.2000000000003]
[null,"DOPI-066","REPARACIÓN Y SELLADO DE GRIETAS EN AZOTEA MEDIANTE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX -1A O SIMILAR, Y BARRA DE RESPALDO DE CELDA CERRADA SIKA ROD O SIMILAR, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: RETIRO DE SELLADOR VIEJO, REVIVIR JUNTA Y/O GRIETA, CORTE CON DISCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA","M",721.05000000000007]
[null,"DOPI-067","MANTENIMIENTO DE BAJANTES PLUVIALES DE 3.00 MTS APROXIMADAMENTE, INCLUYE: DESASOLVE DE BAJANTE, RECIBIR BAJANTE A LOSA CORRECTAMENTE, SELLADO EN PERIMETRO DE BAJANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",18]
[null,"DOPI-068","IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2A. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS.","M2",2884.2000000000003]
[null,"A.7","VOZ Y DATOS"]
[null,"DOPI-069","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS QO4, 50A. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: TABLERO, MATERIALES DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",1]
[null,"DOPI-070","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PÓLOS DE 30 AMP. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ACOMODO DE PIEZAS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",4]
[null,"DOPI-071","SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE NODOS DOBLES DE RED, INCLUYE: CABLE UTP CATEGORIA 6A RISER AZUL, FLACE PLATE DOBLE, CAJA REGISTRO, ABRAZADERAS DE UÑA , ACCESORIOS PARA REMATE EN RACK JACK CONEXIÓN DESDE EL SITE HASTA EL PUESTO DE TRABAJO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 19 MM GALVANIZADO DE PARED DELGADA, MATERIALES DE FIJACION, PASES DE MURO, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","SAL",184]
[null,"DOPI-072","SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6 AZUL COLOR AZUL MARCA PANDUIT SIMILAR A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA. INCLUYE: CABLE UTP CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT O SIMILAR COLOR AZUL, PACH CORD, ETIQUETADO, ACCESORIOS PARA REMATE, CONEXIONES, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS.","ML",8910]
[null,"DOPI-073","SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA 66/200MM CON ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 210 CABLES UTP CAT6, TRAMO 3 M, INCLUYE : ACCESORIOS, SOPORTE UNICANAL PARA CHAROLA CON 0.70 ML. DE VARILLA ROSCADA DE 1/4, 0.37 ML. DE UNICANAL DE 4 X 2, 2 COPLES HEXAGONALES DE 1/4\", 2 ROLDANAS PLANAS DE 1/4\" Y 6 TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4\", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","ML",44]
[null,"DOPI-074","SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PARED PARA SERVIDOR DE 19\" 9U COLOR NEGRO, MARCA INTELLINET O SIMILAR,INCLUYE; MATERIALES DE FIJACION, PASES DE MURO, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",1]
[null,"DOPI-075","SUMINISTRO E INTALACION DE PATCH PANEL CAT 6 DE 24 PUERTOS COLOR NEGRO MARCA PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE; CONFIGURACION, ACCESORIOS PARA REMATE, MATERIALES DE FIJACION, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",8]
[null,"DOPI-076","SISTEMA DE TIERRA FISICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRES VARILLAS COPPER WELD DE 5/8 X 3.00 MTS, 15 MTS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 2, TRES SOLDADURAS CADWELD, TRES CARGAS CADWELY UN CONECTOR MECANICO CAL. 2, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",1]
[null,"A.8","AIRE ACONDICIONADO"]
[null,"DOPI-077","SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR ATMOSFÉRICO DE ALUMINIO O GALVANIZADO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 18\" DE GARGANTA Y DIMENSIONES APROXIMADAS DE 46X46X107 CM, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, CORTES DE LAMINA, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTA DE SOLDAR, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACARREOS, HERRAJES DE FIJACION, PERFORACION, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.","PZA",80]
[null,"DOPI-078","INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. FRIO/ CALOR 1 TON, 220 V, 12,000 BTU. INCLUYE: CONTROL UNIVERSAL, ARRENQUE DE EQUIPO, CARGA DE GAS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.","PZA",40]
[null,"A.9","TAPANCO"]
[null,"DOPI-079","SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRAPLAY DE 19MM PARA TAPANCO.\nINCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALHERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",396.00000000000006]
[null,"DOPI-080","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO IMPERMEABLE AUTOADHERIBLE DE 0 X30 CM, COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEMIMATE PARA USO INTERIOR. \nINCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","M2",605]
[null,"DOPI-081","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO COMERCIAL (TUBULAR RECTANGULAR, SOLERA, ANGULO, PLACAS,ETC.) PARA CANCEL SEGUN DISEÑO, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA.\nINCLUYE: NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","KG",3300.0000000000005]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
[null,null,{"$f":"C8","v":"Adecuación de espacios para albergar las oficinas para la Dirección de Movilidad en inmueble municipal ubicado Pino Suárez no. 450, (mercado) Zapopan Centro, El Vigía, C.P. 45100, en el Municipio de Zapopan, jalisco."}]
[null,{"$f":"B13","v":0},{"$f":"C13","v":0}]
[null,"A",{"$f":"VLOOKUP(B119,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"INMUEBLE MUNICIPAL"}]
[null,"A.1",{"$f":"VLOOKUP(B120,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"DEMOLICIÓN"}]
[null,"A.2",{"$f":"VLOOKUP(B121,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"INSTALACIÓN HIDRO - SANITARIA"}]
[null,"A.3",{"$f":"VLOOKUP(B122,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"INSTALACIÓN ELÉCTRICA"}]
[null,"A.4",{"$f":"VLOOKUP(B123,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"CARPINTERÍA, VIDRIO Y ALUMINIO"}]
[null,"A.5",{"$f":"VLOOKUP(B124,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS"}]
[null,"A.6",{"$f":"VLOOKUP(B125,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"IMPERMEABILIZANTE"}]
[null,"A.7",{"$f":"VLOOKUP(B126,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"VOZ Y DATOS"}]
[null,"A.8",{"$f":"VLOOKUP(B127,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"AIRE ACONDICIONADO"}]
[null,"A.9",{"$f":"VLOOKUP(B128,$B$19:$H$109,2,FALSE)","v":"TAPANCO"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"IMPORTE TOTAL CON LETRA",null,null,null,"SUBTOTAL M. N."]
[null,null,null,null,null,"IVA M. N."]
[null,null,null,null,null,"TOTAL M. N."]