{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CATALOGO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":135,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CATALOGO","index":0,"n_rows":167,"n_cols":7,"rows_kept":167,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,5],[2,2,5,5],[7,1,9,1],[10,2,10,5],[11,1,12,1],[11,2,12,5],[11,6,12,6],[14,0,14,6],[17,0,17,6],[164,0,164,1],[165,0,166,3],[164,4,164,5],[165,4,165,5],[166,4,166,5]]}
[]
[null,"MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA No."]
[null,"DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE INMUEBLES","DCI-MUN-RM-IM-LP-010-2025"]
[null,"UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA"]
[]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:",null,null,"FECHA DE INICIO:"]
[null,"Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de tablaroca, pintura vinílica y esmalte en general, colocación de luminarias, sustitución de carpintería, herrería, así como trabajos complementarios, en el mercado Lázaro Cárdenas, etapa 01, ubicado en av. Hidalgo no. 45, colonia Centro Histórico, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.",null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,null,null,"FECHA DE PRESENTACIÓN:"]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,"PE1"]
[]
[]
["CATÁLOGO DE CONCEPTOS"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN ","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M. N."]
[]
["A","PRELIMINARES",null,null,null,null,0]
["DOPI-001","TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",4855.2,null,null,0]
["B","DEMOLICIÓN",null,null,null,null,0]
["DOPI-002","DEMOLICIÓN A MANO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR DE 10 HASTA 15 CM, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",13.86,null,null,0]
["DOPI-003","DEMOLICIÓN DE ESCALONES DEL INGRESO AL MERCADO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, CON UN DESARROLLO DE 30 CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M",56.1,null,null,0]
["DOPI-004","DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE APLANADO EN MURO Y/O BÓVEDA HASTA 4.50 M DE ALTURA, EN INTERIOR O EXTERIOR. INCLUYE: ACARREOS,ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO INTERNO Y APILE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20 M. PARA SU POSTERIOR RETIRO.","M2",73.09,null,null,0]
["DOPI-005","DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE MURO DE 20 CM DE ESPESOR CON APLANADO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (DALAS Y CASTILLOS) A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, APILE DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20 M PARA SU POSTERIOR RETIRO.","M2",151.91999999999999,null,null,0]
["DOPI-006","DEMOLICIÓN A MANO DE DALA Y/O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON DIMENSIONES DE HASTA 25 X 25 CM. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M",87.65,null,null,0]
["DOPI-007","DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK O LADRILLO A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",68.37,null,null,0]
["DOPI-008","DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE W.C., LAVABO Y/O MINGITORIO. INCLUYE: ACARREOS,TAPONAMIENTO CON TAPON CAPA DE 1/2\" Y DESCONEXION DE LA RED DE AGUA Y SANITARIA Y ACCESORIOS. INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS,APILE PARA SURETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.","PZA",28,null,null,0]
["DOPI-009","DESMONTAJE DE ACCESORIOS SANITARIOS (DOSIFICADOR DE JABON, DOSIFICADOR DE PAPEL, DOSIFICADOR DE JABON, SECADORES, ETC.) SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO INTERNO Y APILE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20 M. PARA RETIRO POSTERIOR.","PZA",34,null,null,0]
["DOPI-010","DEMOLICION DE BARRA DE LAVAMANOS DE CONCRETO ARMADO DE HASTA 60 CM DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M",6.91,null,null,0]
["DOPI-011","DESMONTAJE DE SALIDA HIDRÁULICA EXISTENTE CON UNA LONGITUD DE HASTA 3 M. SIN RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA DE HASTA 6 M, INCLUYE: ACARREOS,ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","SAL",4,null,null,0]
["DOPI-012","DESMONTAJE DE SALIDA SANITARIA, CON TUBERÍA DE DIÁMETROS DE HASTA 6\", INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A LUGAR DE ACOPIO Y POSTERIORMENTE DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y DESPÚES DE LA EJECUCION,.","SAL",4,null,null,0]
["DOPI-013","DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA DE HASTA 6 M, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO, DESCENSO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA",84,null,null,0]
["DOPI-014","DESMONTAJE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE (CONTACTO, APAGADOR, LUMINARIA, CENTROS DE CARGA Y/O BASES DE MEDICIÓN) SIN RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA DE HASTA 6 M. INCLUYE: ACARREOS,ACARREO, DESCENSO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR AUTORIZADO, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","SAL",84,null,null,0]
["DOPI-015","DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS,DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA Y ANDAMIOS.","M2",10.5,null,null,0]
["DOPI-016","DESMANTELAMIENTO DE TOLDOS DE FACHADA EN PLANTA ALTA, FABRICADOS EN TUBULAR CUADRADO Y LONA TENSADA, INCLUYE: ACARREOS,DESMANTELAMIENTO DE LONA, DESMANTELAMIENTO DE HERRERÍA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, A CUALQUIER ALTURA.","PZA",35,null,null,0]
["DOPI-017","DESMONTAJE Y RETIRO A MANO DE MUROS DE TABLAROCA Y/O DUROCK, A UNA ALTURA DE HASTA 3.00 M, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA 1ra ESTACION DE 20 M, PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",38.840000000000003,null,null,0]
["DOPI-018","DEMOLICION DE AZULEJOS, MORTERO Y ADHESIVO EN MUROS DE BAÑOS, SIN RECUPERACION, DE FORMA MANUAL Y/O MECANICA, USANDO CORTE CON DISCO, ROTOMARTILLO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, NIVELANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.","M2",123.9,null,null,0]
["DOPI-019","DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO, MORTERO Y ADHESIVO,SIN RECUPERACIÓN, DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA, USANDO CORTE CON DISCO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, NIVELANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL. INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DE MATERIAL,APILE PARA SURETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.","M2",78.75,null,null,0]
["DOPI-020","DESMONTAJE DE HERRERIA EN GENERAL EMPOTRADA O ANCLADA CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS,DEMOLICION O RASPADO DE MORTERO O CONCRETO, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA Y ANDAMIOS.","M2",254.17,null,null,0]
["DOPI-021","DEMOLICION DE CELOCIA DE BARRO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREOS,ANDAMIOS, ACARREOS DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, PROTECCION DE AREAS.","M2",31.34,null,null,0]
["DOPI-022","DESMONTAJE DE MAMPARAS SANITARIASCON RECUPERACIÓN,INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",67.489999999999995,null,null,0]
["DOPI-023","DESMONTAJE DE PROTECCIONES DE HERRERÍA, DEDISTINTOS CALIBRES DE ESPESORY DISTINTAS MEDIDAS A CUALQUIER ALTURA. SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL,APILE PARA SURETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",384.22,null,null,0]
["DOPI-024","DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL DE HERRERÍA, FABRICADA DE TUBULARES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES. SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL,APILE PARA SURETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",27.11,null,null,0]
["DOPI-025","DESMANTELAMIENTO DE BASE DE HERRERÍA DE DOMOS, FABRICADA DE TUBULARES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES. SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL,APILE PARA SURETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","KG",1160.1600000000001,null,null,0]
["DOPI-026","DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA DISTINTOS CALIBRES DE ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA DE HASTA 10 M. INCLUYE: ACARREOS,ACARREO, DESCENSO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2",251.06,null,null,0]
["C","ALBAÑILERÍA",null,null,null,null,0]
["DOPI-027","EXCAVACIÓN EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO L (HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE: ACARREOS,ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, AFINE DE TALUDES, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M3",4.58,null,null,0]
["DOPI-028","CIMENTACIÓN A BASE DE SUELO-CEMENTO, A BASE DE MATERIAL DE BANCO, EN PROPORCIÓN DE 1:10, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M, PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, INCLUYE: ACARREOS,HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS.).","M3",4.58,null,null,0]
["DOPI-029","SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2 DE DIAMETRO3/8\" (#3) FORMANDO UNA RETÍCULA @ 90 CM, DISPUESTO EN FORMA DE GAMMA METIDA 10 CM AL FIRME Y CON GANCHITO A CADA 1.00M EN CUADRÍCULA PARA ANCLAR LA NUEVA LOSA, INCLUYE: ACARREOS,SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA Y CUALQUIER ALTURA, ELEVACIONES, TRABAJOS REALIZADOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO.","KG",1584.62,null,null,0]
["DOPI-030","COLADO DE RECUBRIMIENTO EN LECHO BAJO DE ESTRUCTURA EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO A BASE DE FESTERGROUT N.M. NO METÁLICO O SIMILAR, ESPESOR DE 2.5CM, INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FRONTERAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, APUNTALAMIENTOS, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS.","M3 ",6.88,null,null,0]
["DOPI-031","DALA Y CERRAMIENTOS DE SECCIÓN 15X20 CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y 4 VARILLAS DE 3/8\", ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4\" @20CM. INCLUYE: ACARREOS,CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M ",16.829999999999998,null,null,0]
["DOPI-032","MURO DE SOGA CON BOCK DE JALCRETO11X14X28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: ACARREOS,SUMINISTRO Y ELABORACION, ACARREOS,ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","M2",6.03,null,null,0]
["DOPI-033","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE DUROCK RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 12CM DE ESPESOR DOBLE CARA, CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TORNILLOS, ANCLAS, METALES, REFUERZOS, ANCLAS, CLAVOS, CINTA, BASECOAT, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS Y HERRAMIENTA.","M2",31.5,null,null,0]
["DOPI-034","ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 0.40X0.40X0.40 M CON CONCRETO F´C=150KG/CM2 H.O., INCLUYE: ACARREOS,CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-035","CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: ACARREOS,HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","M",2.5,null,null,0]
["DOPI-036","APLICACIÓN DE ZARPEO EN MURO Y/O BÓVEDAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:3, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",58.32,null,null,0]
["DOPI-037","APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",58.32,null,null,0]
["DOPI-038","BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO REPELLADO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: ACARREOS,HERRAMIENTA, PLOMEADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","M",625.45000000000005,null,null,0]
["DOPI-039","FORJADO DE ESCALONES DE 30X17 CM A BASE DE MURO TIPO TEZÓN DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3; Y APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO Y BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO,INCLUYE: ACARREOS,HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","M",65.03,null,null,0]
["DOPI-040","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",7.41,null,null,0]
["DOPI-041","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M2",37.17,null,null,0]
["DOPI-042","CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: ACARREOS,EQUIPO, TRAZO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M",46.29,null,null,0]
["DOPI-043","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO BLANCO SOBRE MUROS Y/O BÓVEDAS, CON ACABADO SEGÚN DISEÑO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.","M2 ",962.12,null,null,0]
["DOPI-044","BARRA PARA EMPOTRAR LAVABOS DE 0.65 M DE ANCHO Y 0.10 M DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8\" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS ACABADOS CON AZULEJO 11 X 11 MARCA DALMONTE, PEGADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS,SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, TRAZO, NIVELACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","M",10.19,null,null,0]
["DOPI-045","REPARACIÓN Y SELLADO DE GRIETAS EN AZOTEA MEDIANTE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX -1A O SIMILAR, Y BARRA DE RESPALDO DE CELDA CERRADA SIKA ROD O SIMILAR, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,RETIRO DE SELLADOR VIEJO, REVIVIR JUNTA O GRIETA, CORTE CON DISCO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",392.7,null,null,0]
["D","ESTRUCTURA Y CUBIERTAS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-046","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA MULTYPANEL COLOR BLANCO (TECHO) DE1 1/2\" CAL. 26/26, EN CUBIERTAS, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 7 M, FIJACIÓN, SELLADO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",196.91,null,null,0]
["DOPI-047","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA R101 DE POLIACRYL, EN COLOR BLANCO, SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M, INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLAPES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SELLADOR ELÁSTICO, TAPA JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN","M2",63.18,null,null,0]
["DOPI-048","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA GOTERÓN (CUBIERTA-PRETIL) DE LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO DE CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE HASTA 0.61 CM, (24\") CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTAS A BAJANTES, A UNA ALTURA DE 10 M. INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M",127.17,null,null,0]
["DOPI-049","SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTAGUAS PARA CUBIERTA ACANALADA GALVATECHO DE LAMINA PINTRO CAL. 22 DE 22.5 CM DE DESARROLLO, MISMO COLOR, INCLUYE: ACARREOS,TRAZO, CORTES, AJUSTES, TRASLAPES, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M",127.17,null,null,0]
["DOPI-050","SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA COLOR VERDE, EN RESPALDO DE VEGETACION ARTIFICIAL DEL MIRADOR, INCLUYE: ACARREOS,SOPORTARÍA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M2",73.92,null,null,0]
["DOPI-051","SUMINISTRO E INSTALACION DE VEGETACION ARTIFICIAL DEL MIRADOR, INCLUYE: ACARREOS,SOPORTARÍA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M2",73.92,null,null,0]
["DOPI-052","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (ASTM 572-50). INCLUYE: ACARREOS,NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","KG",2855.35,null,null,0]
["E","INSTALACION ELECTRICA",null,null,null,null,0]
["DOPI-053","SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y/O APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERÍA DE POLIDUCTO DE DIÁMETRO DE HASTA 1\", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO Y APAGADOR QUINZIÑO O SIMILAR, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: ACARREOS,HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","SAL",26,null,null,0]
["DOPI-054","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRABLE LED, 42 W,4500 °K, 90-277 V, MONTAJE SOBREPUESTO A 3 M DE ALTURA, CUADRADA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.60 X 0.60 X 0.02 M., MODELO DOMUS, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,FLETES, ACARREO, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",11,null,null,0]
["DOPI-055","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO BLANCO DE 60X60X7 CM MARCA ASTRO LEDEN BÓVEDA, PARA SOBREPONER PANEL DE LED, INCLUYE: ACARREOS,ANDAMIOS, MATERIAL PARA FIJACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",11,null,null,0]
["DOPI-056","SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA ESTANCA INTERIOR PARA ESTACIONAMIENTO, FOCOS INCLUIDOS LED 32 W, LUZ BLANCA NEUTRA, 2 BASES G5, IP65, A PRUEBA DE VAPOR O SIMILAR,INCLUYE: ACARREOS,FLETES, ACARREO, ELEVACION, ANDAMIOS, FIJACION, CONEXIONES, PIJAS, PRUEBAS, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.","PZA",84,null,null,0]
["DOPI-057","SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE LUZ RGB, PROTECCION IP65, MODELO 20LQLEDMVTCRGBCNW MARCA TECNOLED O SIMILAR,INCLUYE: ACARREOS,FLETES, ACARREO, ELEVACION, FIJACION, CONEXIONES, PIJAS, PRUEBAS, CONTROLADOR PARA CAMBIO DE ILUMINACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.","PZA",16,null,null,0]
["F","INSTALACION HIDROSANITARIA",null,null,null,null,0]
["DOPI-058","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBERÍA DE 6\" DE PVC LONGITUD DE HASTA 6.0 M. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,COLOCACIÓN DE REJILLA, CODOS, TEE, YEE, PEGAMENTO, COPLES, MATERIAL, HERRAMIENTA, RANURAS, RESANES, ANDAMIOS, ESCALERA, MANO DE OBRA.","SAL",6,null,null,0]
["DOPI-059","MANTENIMIENTO DE BAJANTES PLUVIALES DE 3.00 M APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ACARREOS,DESAZOLVE DE BAJANTE, RECIBIR BAJANTE A LOSA CORRECTAMENTE, SELLADO EN PERÍMETRO DE BAJANTE Y LIMPIEZA.","SAL",7,null,null,0]
["DOPI-060","DESCARGA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2\" Y 4\" DE DIÁMETRO, HASTA 3 M DE LONGITUD, INCLUYE: ACARREOS,DESPERDICIO DE TUBERÍA, LÍNEA DE VENTILACIÓN (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS.","SAL",36,null,null,0]
["DOPI-061","SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2\" A 2\" DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE HASTA 5.00 M, INCLUYE: ACARREOS,TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VÁLVULAS, TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VÁLVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN.","SAL",46,null,null,0]
["DOPI-062","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 8\" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS,TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.), PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",367.5,null,null,0]
["DOPI-063","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 6\" DE DIÁMETRO PARA CAMBIO DE TUBERIAS EN SOTANO.A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.), PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",304.5,null,null,0]
["DOPI-064","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO TIPO ONE PIECE, MODELO VERONA DE COLOR BLANCO, MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",33,null,null,0]
["DOPI-065","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINA PARA MINGITORIOS A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CON PENDIENTES EN FONDO PARA DESCARGA SANITARIA , INCLUYE: FIJACION, SELLO, LIMPIEZA. ACARREOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-066","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MARCO DE ALUMINIO DE 2\", VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","M2",20.59,null,null,0]
["DOPI-067","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA REDONDA DE LATÓN CROMADO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA SHOPPER MODELO SHORT SHOWER ARM O SIMILAR, DE 4\" DE DIAMETRO. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,VÁLVULA ANTI OLORES, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA.","PZA",10,null,null,0]
["DOPI-068","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE CERÁMICO CIRCULAR BLANCO DE 48.9 CM, MARCA ORIÓN, O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS,MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, PEDESTAL, CESPOL DE LATÓN MODELO 4209, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS, EN CUALQUIER NIVEL.","PZA",14,null,null,0]
["DOPI-069","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO CROMADA MOD: GDL302, MARCA COFLE O SIMILAR. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO, PRUEBAS, LIMPIEZA, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",14,null,null,0]
["DOPI-070","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO MARCA JOFEL AC70000 BLANCO, O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.","PZA",8,null,null,0]
["DOPI-071","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA JOFEL, MOD. PH-52002 COLOR TRANSPARENTE EN BASE GRIS O SIMILAR, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA.","PZA",33,null,null,0]
["DOPI-072","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO MARCA JOFEL AG15510 AZUR DE PALANCA HUMO Ó SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.","PZA",11,null,null,0]
["DOPI-073","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS MARCA MODUMEX LÍNEA LEEDER M1 MODELO ESTÁNDAR ACABADO SÓLIDO FENÓLICO 12.7 MM COLOR PLATINUM DROPS O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.","M2 ",107.35,null,null,0]
["DOPI-074","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ, MODELO 18NC.13 URREA O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-075","SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMATICO ALTERNADO, DOS BOMBAS DE 5 HP NUEVAS, TABLERO DE CONTROL ALTERNADOR SIMULTANEO PARA DOS BOMBAS, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, BASE, INSTALACION, PROGRAMACION DE TABLERO, PRUEBAS MECANICAS, ARRANQUE, TUBERIA, GUIA MECANICA, GARANTIA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-076","SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE GRANITO PARA CUARTO DE ASEO, MEDIDAS ESTANDAR, SALIDA PARA LLAVE NARIZ, INCLUYE: BASE, LLAVE NARIZ, CESPOL, CONTRACANASTA, TRAMPA, MANGUERAS COFLEX HIDRAULICAS, SELLO, EMPAQUES, HERRAMIETA, MATERIALES, EQUIPO, ACARREOS, CORTES, CONEXIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.","PZA",2,null,null,0]
["G","VIDRIO Y ALUMINIO ",null,null,null,null,0]
["DOPI-077","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA DE ALUMINIO NEGRO CON PERFIL TIPO BOLSA DE 3\" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y SELLADO.","M2",207.9,null,null,0]
["DOPI-078","SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA FILTRASOL AL 97%, MARCA 3M O SIMILAR. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,ANDAMIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",207.9,null,null,0]
["DOPI-079","SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DE ALUMINIO CEPILLADO EN 3D CON LA LEYENDA \" MERCADO MUNICIPAL LAZARO CARDENAS\" CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.70 X 12.40. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-080","SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DE ALUMINIO CEPILLADO EN 3D CON LA LEYENDA \" MERCADO MUNICIPAL LAZARO CARDENAS\" CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.35 X 6.50. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.","PZA",1,null,null,0]
["H","RECUBRIMIENTOS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-081","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANICO MOD: VOLCANO 60 X 120 CM , COLOR OXFORD MCA. CASTELO SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, PEGAPISO, JUNTEADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.","M2",110.25,null,null,0]
["DOPI-082","SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO VIZELADOMEDIDAS DE 7.5 CM X 30 CM, MARCA DUNE MOD. MANHATAN BLANCO MATE, INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ADHESIVOS, JUNTEO Y MANO DE OBRA.","M2",225.39,null,null,0]
["DOPI-083","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CANTERA PIÑON EN COLUMNAS Y/O PRETILES DONDE ESTE DAÑADA, INCLUYE: ACARREOS,DESMANTELAMIENTO DE PIEZAS DAÑADAS, RETIRO DE PEGA CANTERA, PREPARACIÓN DEL ÁREA, PEGA PISO, MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA.","M2",92.4,null,null,0]
["I","ACABADOS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-084","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, PARA EXTERIOR, COLOR AMARILLO CLARO, CLAVE 1-0707P, A DOS MANOS PARA MURO EXTERIOR, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, PROTECCION DE PISO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",1219.82,null,null,0]
["DOPI-085","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, PARA EXTERIOR, COLOR BLANCO, A DOS MANOS, PARA BOVEDAS EN EXTERIOR, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, PROTECCION DE PISO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",333.31,null,null,0]
["DOPI-086","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 MATE COMEX O SIMILAR, COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISION, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, CARA CERRADA, A DOS MANOS O HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",128.47,null,null,0]
["DOPI-087","ROTULACIÓN CON PINTURA VINILICA DE LEYENDA Y/O ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CON MEDIDAS DE HASTA 4.00 M DE LARGO X 2 DE ALTO, FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA SUPERVISION DEL ÁREA, INCLUYE: ACARREOS,PROTEGER EL ÁREA, TRAZO, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-088","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y REPELENTE DE AGUA PARA CANTERA, PROTECTOLACK MARCA SAYER O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS,LIMPIEZA DE LA CANTERA, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",550.89,null,null,0]
["DOPI-089","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA RAYAS SEPARADORES DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE PINTURA Y MICROESFERA AUTOREFLEJANTE, APLICADA CON MAQUINA PINTA RAYA Y/O POR MEDIO MANUALES, INCLUYE: ACARREOS,TRAZO SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA,PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.","M",1155,null,null,0]
["DOPI-090","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO DE 55 CM DE LARGO DE NEOPRENO CON REFLEJANTES, INCLUYE: TAQUETES EXPANSIVOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",114,null,null,0]
["DOPI-091","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO AZUL, Y BLANCA EN PICTOGRAMA ESTAMPADO DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADO CON MEDIDAS PROMEDIO DE 2.40 M DE DIÁMETRO EN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, INCLUYE: MOLDE DE NEOPRENO, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-092","PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS,RASPADO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","KG",2698.4,null,null,0]
["DOPI-093","PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,RASPADO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",1453.8,null,null,0]
["DOPI-094","PINTURA ESMALTE CARA CERRADA EN HERRERIA, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREOS,RASPADO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",2166.66,null,null,0]
["J","HERRERÍA ",null,null,null,null,0]
["DOPI-095","SUMINISTRO , HABILITADO Y COLOCACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL PARA ESCALERAS, PUERTAS, VENTANAS, CANCELES Y PASAMANOS, INCLUYE: ACARREOS,FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA ( PRIMER ), MATERIAL Y MANO DE OBRA.","KG",2698.89,null,null,0]
["DOPI-096","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOCIAS DE BARRO, DISEÑO INDICADO POR LA SUPERVISION, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, CON REFUERZO EN SENTIDO VERTICAL @80CM CONFOMADO POR DOS VARILLINES DE 5/16\" ANCLADOS EN LA DALA DE DESPLANTE REALIZANDO BARRENO DE 5CM DE PROFUNDIDAD Y RELLENO CON EPOXICO MARCA FESTER CF890 DE CURADO RAPIDO Y SOLDADO A LA PARTE SUPERIOR, REFUERZO HORIZONTAL @60CM ANCLADO Y SOLDADO IGUAL AL REFUERZO VERTICAL, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, ELEVACIONES, BARRENOS, EQUIPO, ANCLAJE, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION","M2",426.49,null,null,0]
["K","AZOTEAS",null,null,null,null,0]
["DOPI-097","DESMONTAJE Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE VIEJO DE MEMBRANA Y/O CARPETA EN AZOTEA, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, HASTA DESPRENDER LECHADA E IMPERMEABILIZACIÓN PLÁSTICA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO Y APILE EN BANCO DE OBRA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20 M., LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",2455.15,null,null,0]
["DOPI-098","DEMOLICIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA Y MORTERO CON UN ESPESOR DE HASTA 8 CM, INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR 20 M.","M2",2455.15,null,null,0]
["DOPI-099","DESMONTAJE DE DECK DE TIPO MADERA PARA IMPERMEABILIZACION DE LOSA, INCLUYE: DESMONTAJE CON RECUPERACION, ACARREO A SITIO SEGURO PARA RESGUARDO, PROTECCION, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA.","M2",168,null,null,0]
["DOPI-100","MONTAJE DE DECK DE TIPO MADERA EN AZOTEA EN SITIO ORIGINAL, INCLUYE: ACARREO,FIJACIONES, PROTECCION, REPARACION O SUSTITUCION DE PIEZAS DAÑADAS, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA.","M2",168,null,null,0]
["DOPI-101","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE 2.40X2.70 M, A BASE D ELAMINA GALVANIZADA, INLUYE: RIELES DE DIRECCION, SISTEMA PARA ENROLLADO, TOPE, MECANISMO PARA APERTURA Y CIERRE, CERRADURA PARA COLOCACION DE CANDADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LUBRICACION DE RIELES, ACARREOS, LIMPIEZA, SISTEMA DE FIJACION.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-102","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA CON MEDIDAS DE 17 X 17 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA","M2",2455.15,null,null,0]
["DOPI-103","SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ZAVALETA CON LADRILLO DE AZOTEA 17 X 17 CM,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA","M",323.11,null,null,0]
["DOPI-104","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA EN AZOTEA A BASE DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:2, CON AGREGADO DE SELLADOR BLANCO Y MARMOLINA, ACABADO ESCOBILLADO, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",2455.15,null,null,0]
["DOPI-105","IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZÓN DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2A. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2, INCLUYE: ACARREOS,RASPADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON GARANTÍA DE 6 AÑOS.","M2",2455.15,null,null,0]
["L","MOBILIARIO ",null,null,null,null,0]
["DOPI-106","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN HORIZONTAL PARA CAMBIO DE PAÑALES DE BEBE MODELO FG781888LPLAT, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD DE 85.09 CM X 54.61 CM, INCLUYE: ACARREOS,ACARREOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, ESCALERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-107","SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD ANGULAR HOCKEY 810 MM X 350MM PARA APOYO EN WC. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,MATERIALES DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","PZA",2,null,null,0]
["M","LIMPIEZA",null,null,null,null,0]
["DOPI-108","LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO O BASURA DE TRABAJOS RELACIONADOS. INCLUYE: ACARREOS,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO.","M2",3925.11,null,null,0]
["DOPI-109","ACARREO EN CARRETILLA Y/O COSTALES A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 50 M DE MATERIAL DESPERDICIO Y ESCOMBRO. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, DE PUNTO DE ACOPIO A PUNTO DE RETIRO, INCLUYE: ACARREOS,ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M3",57.23,null,null,0]
["DOPI-110","CARGA MECANICA Y RETIRO DE ESCOMBRO A FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: ACARREOS,ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",57.23,null,null,0]
[]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
[]
[null,{"$f":"B8","v":"Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de tablaroca, pintura vinílica y esmalte en general, colocación de luminarias, sustitución de carpintería, herrería, así como trabajos complementarios, en el mercado Lázaro Cárdenas, etapa 01, ubicado en av. Hidalgo no. 45, colonia Centro Histórico, en el Municipio de Zapopan, Jalisco."}]
[{"$f":"A13","v":0},{"$f":"B13","v":0}]
["A",{"$f":"VLOOKUP(A147,$A$19:$G$141,2,FALSE)","v":"PRELIMINARES"},null,null,null,null,0]
["B","DEMOLICIÓN",null,null,null,null,0]
["C","ALBAÑILERÍA",null,null,null,null,0]
["D","ESTRUCTURA Y CUBIERTAS ",null,null,null,null,0]
["E","INSTALACION ELECTRICA",null,null,null,null,0]
["F","INSTALACION HIDROSANITARIA",null,null,null,null,0]
["G","VIDRIO Y ALUMINIO ",null,null,null,null,0]
["H","RECUBRIMIENTOS ",null,null,null,null,0]
["I","ACABADOS ",null,null,null,null,0]
["J","HERRERÍA ",null,null,null,null,0]
["K","AZOTEAS",null,null,null,null,0]
["L","MOBILIARIO ",null,null,null,null,0]
["M","LIMPIEZA",null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
["IMPORTE TOTAL CON LETRA",null,null,null,"SUBTOTAL M. N.",null,0]
[null,null,null,null,"IVA M. N.",null,0]
[null,null,null,null,"TOTAL M. N.",null,0]