{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CATALOGO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":135,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CATALOGO","index":0,"n_rows":199,"n_cols":7,"rows_kept":199,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,6,12,6],[14,0,14,6],[196,0,196,1],[197,0,198,3],[196,4,196,5],[197,4,197,5],[198,4,198,5],[1,2,1,5],[2,2,5,5],[7,1,9,1],[10,2,10,5],[11,1,12,1],[11,2,12,5]]}
[]
[null,"MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA No."]
[null,"DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE INMUEBLES","DCI-MUN-RM-IM-LP-011-2025"]
[null,"UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA"]
[]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:",null,null,"FECHA DE INICIO:"]
[null,"Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de construcción de módulo de baños, baño familiar, oficinas, suministro e instalación de piso amortiguante, banquetas, rampas y juegos, así como trabajos complementarios, en parque infantil El Polvorín ubicado en calle Miguel León Portilla #661, colonia Santa Fe, Municipio de Zapopan, Jalisco.",null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,null,null,"FECHA DE PRESENTACIÓN:"]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,"PE1"]
[]
[]
["CATÁLOGO DE CONCEPTOS"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN ","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M. N."]
[]
["A","PARQUE POLVORIN INCLUYENTE",null,null,null,null,0]
["A.1","DEMOLICIÓN ",null,null,null,null,0]
["DOPI-001","DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE LADRILLO O BLOCK DE HASTA 20 CM DE GROSOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: APUNTALAMIENTO DE LOSA EXISTENTE POR MEDIO DE PIES DERECHOS, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIAL, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",6.14,null,null,0]
["DOPI-002","DEMOLICIÓN A MANO DE DALA Y/O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON DIMENSIONES DE HASTA 18 X 20 CM CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M",11,null,null,0]
["DOPI-003","DEMOLICIÓN A MANO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR DE HASTA 15 CM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",95.1,null,null,0]
["DOPI-004","DEMOLICIÓN A MANO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE RODAPIE DE MAMPOSTERIA SIMPLE CON UN ANCHO DE HASTA 60 CM Y UNA ALTURA DE HASTA 1 M, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M3",95.1,null,null,0]
["A.2","ALBAÑILERÍA",null,null,null,null,0]
["DOPI-005","TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",358.35,null,null,0]
["DOPI-006","EXCAVACIÓN EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO I (HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, AFINE DE TALUDES, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M3",86.47,null,null,0]
["DOPI-007","CIMENTACIÓN A BASE DE SUELO-CEMENTO (CON MATERIAL DE BANCO) EN PROPORCIÓN 1:10., A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 95%, EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: AGUA PARA LOGRAR LA HUMEDAD OPTIMA, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M3",51.88,null,null,0]
["DOPI-008","LOSA DE DESPLANTE DE  8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, CORTE CON DISCO, PASOS PARA INSTALACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",51.88,null,null,0]
["DOPI-009","RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PIZÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: AGUA PARA LOGRAR LA HUMEDAD OPTIMA, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M3",8.65,null,null,0]
["DOPI-010","ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FRONTERAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO, NIVELACIÓN.","M2",43.47,null,null,0]
["DOPI-011","DALA DE DESPLANTE Y/O CERRAMIENTO, SECCIÓN DE 15 X 15 CM, CON ARMEX DE 15 X 15-4, COLADO CON CONCRETO  F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M ",75.94,null,null,0]
["DOPI-012","DALA DE CORONACIÓN DE 30 X 20 CM, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS CON VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M",81.03,null,null,0]
["DOPI-013","MURO DE BLOCK DE JALCRETO SÓLIDO, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, MEDIDAS 11 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, DE 0.00 M A 3.00 M DE ALTURA. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, PLOMEO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M2",427.37,null,null,0]
["DOPI-014","ANCLAJE DE CASTILLO EN DALA DE DESPLANTE, CON CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON UNA SECCIÓN DE 15X15X40 CM. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","PZA",60,null,null,0]
["DOPI-015","CASTILLO DE SECCIÓN DE 15 X 15 CM, CON ARMEX DE 15 X 15-4, COLADO CON CONCRETO  F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M",173.64,null,null,0]
["DOPI-016","CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 2A. HASTA DE 20 X 20 CM. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, TRAZO, HABILITADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, DESMOLDANTE,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M",10,null,null,0]
["DOPI-017","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, MONTEN, PTR, TUBULARES, PLACAS,ETC.)\nINCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO.","KG",1360,null,null,0]
["DOPI-018","CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA A BASE  LADRILLO DE LAMA, PEGADA CON ARENA AMARILLA-CAL-CEMENTO 1:10:8  CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, TRAZO, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA.","M2",145.72999999999999,null,null,0]
["DOPI-019","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN CON CAL HIDRA, ARENA Y JAL EN PROPORCIÓN 1:10:8, CON UN ESPESOR DE HASTA 10 CM. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, TRAZO, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA.","M2",145.72999999999999,null,null,0]
["DOPI-020","APLICACIÓN DE ZARPEO EN MURO Y/O BÓVEDAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:3, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: PLOMEO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M2",642.05999999999995,null,null,0]
["DOPI-021","APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: PLOMEO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M2",642.05999999999995,null,null,0]
["DOPI-022","BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO REPELLADO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: PLOMEO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M",195.78,null,null,0]
["DOPI-023","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",26.11,null,null,0]
["DOPI-024","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M2",145.72999999999999,null,null,0]
["DOPI-025","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO BLANCO SOBRE MUROS Y/O BÓVEDAS, CON ACABADO SEGÚN DISEÑO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.","M2 ",657.65,null,null,0]
["DOPI-026","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 X 2 CM, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3, DANDO LAS PENDIENTES NECESARIAS. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ELEVACIONES, TRASLAPES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",145.72999999999999,null,null,0]
["DOPI-027","FORJADO DE ZAVALETA ENTRE LOSA Y PRETIL DE AZOTEA, A BASE DE LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 X 2 CM, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:3. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ELEVACIONES, TRASLAPES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS,  EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",107.68,null,null,0]
["DOPI-028","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA EN AZOTEA A BASE DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:2, CON AGREGADO DE SELLADOR BLANCO Y MARMOLINA, ACABADO ESCOBILLADO, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",145.72999999999999,null,null,0]
["DOPI-029","ELABORACIÓN DE BARRA PARA LAVAMANOS DE 0.65 M DE FONDO, 0.10 M DE ESPESOR, HASTA 2.60 M DE LARGO, CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON VARILLA DE REFUERZO DEL #3 @15 CM, SEGÚN DISEÑO, ACABADO PULIDO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES,  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",4,null,null,0]
["DOPI-030","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2\" X 1/4\" DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO, LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA.","PZA",18,null,null,0]
["DOPI-031","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M2",145.72999999999999,null,null,0]
["DOPI-032","MURO DE BLOCK DE JALCRETO  A TEZON 11X14X28 CM. HASTA  3 HILAS PARA NIVELACIÓN DE CIMENTACIÓN DE SUELO-CEMENTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: TRAZO, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, PLOMEO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M",77.489999999999995,null,null,0]
["A.3","INSTALACIÓN ELÉCTRICA ",null,null,null,null,0]
["DOPI-033","RANURA PARA ALOJAR TUBERÍAS DE POLIDUCTO DE HASTA DE 2\" DE DIÁMETRO DE 10 X 10 CM, EN MUROS Y/O BÓVEDA. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE ENJARRE Y MURO DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA, ACARREO, RESANE CON MORTERO Y CEMENTO-ARENA CON PROPORCIÓN 1:3, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",110,null,null,0]
["DOPI-034","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SQUARE D QO4, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TABLERO, MATERIALES DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-035","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CALIBRE 8, DESDE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INTERRUPTOR DE SECCIONAMIENTO (GABINETE PRINCIPAL), A TRAVÉS DE DUCTERIA, REGISTROS DE PASO Y HASTA EL PUNTO DE  INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANUERAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOA DE MATERIAL AL SITIO DE COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",91.44,null,null,0]
["DOPI-036","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PÓLOS DE 30 AMP,SQUARE D.  A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACOMODO DE PIEZAS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS,  HERRAMIENTA.","PZA",10,null,null,0]
["DOPI-037","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA POLIDUCTO DE DIÁMETRO DE HASTA 1\", MARCA POLIFLEX O SIMILAR. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RANURAS, RESANES, ESCALERA, TRAZO, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",110,null,null,0]
["DOPI-038","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE AISLAMIENTO THHW, 600V, CAL. 12 AW (1F,1N + TF 14 AWG) MARCA CONDUMEX O SIMILAR. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CONEXIÓN A TIERRA, ANDAMIOS, ESCALERA, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",220,null,null,0]
["DOPI-039","SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, APAGADOR SENCILLO Y/O LAMPARAS, OCULTA, CON TUBERÍA DE POLIDUCTO DE DIÁMETRO DE HASTA 1\", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS, CONTACTO Y APAGADOR QUINZIÑO O SIMILAR. HASTA UNA LONGITUD DE 5 M. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.","SAL",45,null,null,0]
["DOPI-040","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADO PARA INTERIORES DE SOBREPONER EN TECHO ALGEDI IV 24W 100-240V 1600LM 65K 24PTLLEDC65MVB, ACABADO BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR,  A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, FIJACIÓN, CONEXIONES, TAQUETES, TORNILLERIA, ACCESORIOS, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",20,null,null,0]
["DOPI-041","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED ARBOTANTE PARA MURO EN EXTERIORES, CON LUZ CALIDA, MODELO MXAR2221 3000K, MARCA TECNOLITE O SIMILAR,  A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, FIJACIÓN, CONEXIONES, TAQUETES, TORNILLERIA, ACCESORIOS, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",15,null,null,0]
["DOPI-042","CAMBIO DE POSTE Y LUMINARIA DE EXISTENTES, INCLUYE DESMONTAJE, ANCLAJE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM² DE 40X40X50 CM CON JUEGO DE 4 ANCLAS METÁLICAS A BASE DE REDONDO LISO DE 50 X ¾”, ROSCADAS CON RONDANA Y TUERCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 4.00 M DE ALTURA CON LUMINARIA LED 100 WATTS MODELO PT.100W, CON FOTOCELDA; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.","PZA",15,null,null,0]
["DOPI-043","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 30X30X40 CM, INCLUYE EXCAVACIÓN, ASENTADO CON CEMENTO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.","PZA",15,null,null,0]
["A.4","INSTALACIÓN HIDROSANITARIA",null,null,null,null,0]
["DOPI-044","SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2\" Y 4\" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE HASTA 3 M. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: DESPERDICIOS DE TUBERÍA, LÍNEA DE VENTILACIÓN (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, REGISTROS SANITARIOS, MATERIALES MENORES, FLETE, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO.","SAL",13,null,null,0]
["DOPI-045","SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2\" A 2\" DE DIÁMETRO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 3.0 M. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.) VÁLVULAS, TUERCAS UNION, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","SAL",17,null,null,0]
["DOPI-046","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4\" DE DIÁMETRO,  A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.), PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",107.03,null,null,0]
["DOPI-047","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 2\" DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.), PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",95,null,null,0]
["DOPI-048","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CPVC HIDRÁULICO DE 3/4\" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.) VÁLVULAS, TUERCAS UNION, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",77,null,null,0]
["DOPI-049","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO VENUS EMPOTRABLE CERÁMICO CIRCULAR BLANCO DE 48.9 CM, MARCA ORION, O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACIÓN,CESPOL DE LATON ACABADO CROMO BRILLANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL.","PZA",6,null,null,0]
["DOPI-050","SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TIPO ONE PIECE, MODELO VERONA DE COLOR BLANCO, MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",6,null,null,0]
["DOPI-051","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO,MARCA HELVEX MODELO: MG GOBI TDS2, COLOR BLANCO, INCLUYE: PIJAS, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, EQUIPO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-052","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS MARCA MODUMEX LÍNEA LEEDER M1 MODELO ESTÁNDAR ACABADO SÓLIDO FENÓLICO 12.7 MM COLOR PLATINUM DROPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES A SU SITIO DE INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.","M2",13.2,null,null,0]
["DOPI-053","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE MCA. RUBBERMAID MODELO FG781888, INCLUYE: FIJACIONES, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-054","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA REDONDA DE LATÓN CROMADO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA SHOPPER MODELO SHORT SHOWER ARM O SIMILAR, DE 4\" DE DIAMETRO. A CUALQUIER  NIVEL. INCLUYE: VÁLVULA ANTI OLORES, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA.","PZA",7,null,null,0]
["DOPI-055","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD ANGULAR HOCKEY 810 MM X 350MM PARA APOYO EN WC, DERECHA Y/O IZQUIERDA, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.","PZA",4,null,null,0]
["DOPI-056","SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA DUOMANDO, MODELO NEMY, MARCA GLACIER BAY O SIMILAR, CROMO O SIMILAR. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN DE LAVABO COFLEX, ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",6,null,null,0]
["DOPI-057","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON ESPUMA/FOAM CON DEPOSITO RELLENABLE DE 800M CODIGO: AC54000, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-058","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL, MOD. FUTURA AE25000 DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.","PZA",6,null,null,0]
["DOPI-059","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MARCO DE ALUMINIO DE 2\", VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","M2",8.4,null,null,0]
["DOPI-060","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ, MODELO 18NC.13 URREA O SIMILAR,  A CUALQUIER NIVEL. \nINCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","PZA",8,null,null,0]
["DOPI-061","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL DE 1100 LTS DE CAPACIDAD. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACCESORIOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS,  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA ",2,null,null,0]
["DOPI-062","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1100 LTS, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y ÁNGULOS DE ACERO DE 1.10 M DE DIÁMETRO Y 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA ",2,null,null,0]
["DOPI-063","ELABORACIÓN DE BARRA PARA LAVAMANOS DE 0.65 M DE FONDO, 0.10 M DE ANCHO Y HASTA 2.60 DE LARGO, CON CONCRETO F´C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON VARILLA DE REFUERZO DEL #3 @15 CM, SEGÚN DISEÑO, ACABADO PULIDO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES,  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",5.5,null,null,0]
["DOPI-064","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD, DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN DE 1:5, CON TAPA DE CONCRETO HECHON EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA A 45 GRADOS DE 2\"X3/16\", INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO.","PZA ",4,null,null,0]
["DOPI-065","SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.60X0.60  M POR 0.30 M DE ALTO, DE GRANITO, INCLUYE: CESPOL, DESPERDICIOS, ACARREOS, HABILITADO, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA ",2,null,null,0]
["A.5","VITROBLOCK",null,null,null,null,0]
["DOPI-066","SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROBLOCK CON MEDIDAS DE 19 X 19 X 8 CM. RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA Y CON RESISTRENCIA AL IMPACTO, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, SELLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","PZA",100,null,null,0]
["A.6","RECUBRIMIENTOS",null,null,null,null,0]
["DOPI-067","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO DE 60 X 120 CM, INTERCERAMIC, MOD. URBAN PRAGUE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES A SU SITIO DE OCLOCACION ASI COMO EL DESPERDICIO A SU ZONA DE APILE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",80.83,null,null,0]
["DOPI-068","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO DE 7X60 CM DE PRIMERA, INTERCERAMIC, MOD. URBAN PRAGUE, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.","M",70.44,null,null,0]
["DOPI-069","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO BLANCO VIZELADO ACABADO MATE ANTIDERRAPANTE , MEDIDAS APROX DE 7.5 CM X 30 CM, MODELO MANHATHAN BLANCO MATE CON CODIGO M608304, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, PEGAPIZO, JUNTEADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.","M2",240,null,null,0]
["DOPI-070","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO AMORTIGUANTE DE 1\" DE ESPESOR, GRANULADO DE HULE RECICLADO GRADO SBR NEGRO, ACABADO SUPERFICIAL DE GRANO DE HULE PIGMENTADO, COMPACTADO TIPO SANDWICH, VACIADO EN SITIO, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, IMPERMEABLE,  RESISTENTE AL INTEMPERISMO,  ANTIDERRAPANTE SIN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLOR DE ACUERDO A PROYECTO, BICAPA CON CUBIERTA SUPERFICIAL DE EDPM AL 50%, INCLUYE: HERRAMIENTA,  PEGAMENTO PARA LIGA DE CAPAS, MATERIALES DE FIJACIÓN,  DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M2",560.04,null,null,0]
["DOPI-071","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DE CAMPO PARA RELLENO DE ÁREAS VERDES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS. ","M3",56,null,null,0]
["DOPI-072","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO TAPETE PARA JARDINERAS EXTERIORES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREOS.","M2",560.04,null,null,0]
["A.7","ACABADOS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-073","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS PARA MURO Y BOVEDA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, EN CUALQUIER COLOR, PREPARANDO LA SUPERFICIE RASPANDO, RESANANDO, SELLANDO, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA.","M2",530.63,null,null,0]
["DOPI-074","SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO BASE AGUA, A CUALQUIER  NIVEL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIAL, ELEVACIONES, GARANTÍA DE 5 AÑOS, MATERIAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2 ",132.47999999999999,null,null,0]
["DOPI-075","PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: RASPADO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPUEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",75,null,null,0]
["DOPI-076","PINTURA ESMALTE CARA CERRADA EN HERRERIA, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: RASPADO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPUEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",48.4,null,null,0]
["A.8","HERRERÍA ",null,null,null,null,0]
["DOPI-077","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, MONTEN, PTR, TUBULARES, PLACAS,ETC.), INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO.","KG",3500,null,null,0]
["DOPI-078","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACERO COMERCIAL (TUBULAR RECTANGULAR, SOLERA, ANGULO, PLACAS, LOUVER, ETC.) SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISION, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANIOBRAS, EQUIPO.","KG",1587,null,null,0]
["DOPI-079","SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA ABATIBLE, CON DIMENSIONES DE HASTA 1.00 X 2.50 M, CONTRAMARCO FRABRICADO DE ÁNGULO DE 1 1/4\" X 1/8\", CON ANCLAS AHOGADAS DE ÁNGULO DE 1\" X 1/4\" DE 10 CM DE LARGO, MARCO DE TUBULAR DE 1 1/2\"X1 1/2\" CAL. 14, FORRADA CON LÁMINA SEGUN DISEÑO, CAL. 20, BISAGRA TIPO BARRIL DE 1/2\".  A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: CORTES, TRAZO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, ANDAMIOS, ESCALERAS, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACARREOS, HERRAJES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA.","PZA",8,null,null,0]
["A.9","MOTIVO DE INGRESO",null,null,null,null,0]
["DOPI-080","TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",37.58,null,null,0]
["DOPI-081","DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",3,null,null,0]
["DOPI-082","EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M, AUTORIZADA EN SITIO POR SUPERVISIÓN, EN MATERIAL TIPO II,  INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",12,null,null,0]
["DOPI-083","RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS.","M3",4.3600000000000003,null,null,0]
["DOPI-084","SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","KG",1220,null,null,0]
["DOPI-085","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",1.94,null,null,0]
["DOPI-086","DALA DE CORONACIÓN DE 30 X 20 CM, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS CON VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M",26,null,null,0]
["DOPI-087","CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y COLUMNAS A BASE DE MADERA DE PINO DE 2A. HASTA DE 40 X 40 CM. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, TRAZO, HABILITADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, DESMOLDANTE,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M",10,null,null,0]
["DOPI-088","CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA A BASE  LADRILLO DE LAMA, PEGADA CON ARENA AMARILLA-CAL-CEMENTO 1:10:8  CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, TRAZO, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA.","M2",41.33,null,null,0]
["DOPI-089","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN CON CAL HIDRA, ARENA Y JAL EN PROPORCIÓN 1:10:8, CON UN ESPESOR DE HASTA 10 CM. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, TRAZO, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA.","M2",41.33,null,null,0]
["DOPI-090","APLICACIÓN DE ZARPEO EN MURO Y/O BÓVEDAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:3, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: PLOMEO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M2",55,null,null,0]
["DOPI-091","APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: PLOMEO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M2",55,null,null,0]
["DOPI-092","BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO REPELLADO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: PLOMEO, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, RECORTES, LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M",85,null,null,0]
["DOPI-093","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",6.97,null,null,0]
["DOPI-094","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M2",47,null,null,0]
["DOPI-095","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO BLANCO SOBRE MUROS Y/O BÓVEDAS, CON ACABADO SEGÚN DISEÑO A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA.","M2 ",37.58,null,null,0]
["DOPI-096","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 X 2 CM, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3, DANDO LAS PENDIENTES NECESARIAS, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.\nINCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ELEVACIONES, TRASLAPES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",41.33,null,null,0]
["DOPI-097","FORJADO DE ZAVALETA ENTRE LOSA Y PRETIL DE AZOTEA, A BASE DE LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 X 2 CM, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:3. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ELEVACIONES, TRASLAPES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS,  EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",84.7,null,null,0]
["DOPI-098","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LECHADA EN AZOTEA A BASE DE CEMENTO GRIS-ARENA DE RIO CERNIDA PROPORCIÓN 1:2, CON AGREGADO DE SELLADOR BLANCO Y MARMOLINA, ACABADO ESCOBILLADO, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",41.33,null,null,0]
["DOPI-099","SUMINISTRO Y APLICACIÓN A DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO BASE AGUA, A CUALQUIER  NIVEL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIAL, ELEVACIONES, GARANTÍA DE 5 AÑOS, MATERIAL, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2 ",41.33,null,null,0]
["DOPI-100","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, MONTEN, PTR, TUBULARES, PLACAS,ETC.)\nINCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO.","KG",2000,null,null,0]
["DOPI-101","SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MURO DE PANEL DE CEMENTO DUROCK O SIMILAR A 2 CARAS DE 13 MM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M, CON BASTIDOR DE CANAL Y POSTE DE 6.35 CM DE ANCHO, CAL 26 @ 0.40 M., LAS JUNTAS ENTRE SI DEBERAN ESTAR CUATRAPEADAS, LAS JUNTAS ENTRE PANELES SE TRATARAN CON COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX Y CINTA DE REFUERZO Y CALAFATEADO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE COAT  O SIMILAR EN LAS UNIONES, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA, ASI MISMO SE COLOCARÁ EN LA CABIDAD DEL MURO UNA COLCHONETA FIBROSA DE LANA MINERAL CON CLASIFICACION UL (ENSAMBLE VS FUEGO) O FIBRA DE VIDRIO SEGUN FABRICANTE PARA MEJORAR LA ACUSTICA DE LOS MUROS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",40,null,null,0]
["A.10","LIMPIEZA",null,null,null,null,0]
["DOPI-102","LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M2",834.29,null,null,0]
["DOPI-103","ACARREO EN CARRETILLA ESTACIONES SUBSECUENTES DE 50 M DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M3",83.43,null,null,0]
["DOPI-104","RETIRO DE ESCOMBRO, CARGA MECANICA, RETIRO DE CUALQUIER MATERIAL FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO TIRO LIBRE, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M3",83.43,null,null,0]
["B","ACCESORIOS BAÑO Y PARQUE POLVORIN",null,null,null,null,0]
["B.1","JUEGOS PARQUE",null,null,null,null,0]
["DOPI-105","SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCO  DE   INGRESO.   PARA  INGRESO   A PARQUE Y ÁREAS DE TRÁNSITO COMÚN ENTRE LOS  DIFERENTES  NÚCLEOS.  MEDIDAS:  5.30 X 5M   X  2.70M ALTO, RECUBIERTO CON MALLA GUÍA PARA VEGETACIÓN O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-106","SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCO DE INGRESO PRINCIPAL_A. UBICARSE EN LOS INGRESOS PRINCIPALES DEL NÚCLEO PRINCIPAL O MÁS GRANDE, CON TECHUMBRES DE FORMA DE HOJAS CON MALLASOMBRA.  MEDIDAS:  4 X 3M  ALTO,  2M DE  ANCHO  DE  TECHUMBRE,   ESTRUCTURA OCULTA EN MÓDULO DE CONCRETO COLOREADO DE 40 X 40 CM ANCHO X 40 CM ALTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-107","SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCO DE INGRESO SECUNDARIO_A. UBICARSE  EN  LOS  INGRESOS  SECUNDARIOS, CON TECHUMBRES DE FORMA DE HOJAS  CON MALLASOMBRA. MEDIDAS: 2.20 X 3.10M ALTO, 2M  DE ANCHO DE TECHUMBRE,  ESTRUCTURA OCULTA EN MÓDULO DE CONCRETO COLOREADO DE 40 X 40 CM ANCHO X 40 CM ALTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-108","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARACOL TIPO  A.  MÓDULO  DE ESCALAR, PISO DE SUPERFICIE DE CAUCHO CON SILUETA DE CARACOL,  CUENTA CON 3  INGRESOS  CON RAMPA CON PENDIENTE DEL 9°, SE CONECTA UN  MÓDULO CENTRAL. MEDIDAS: 2.75 X 2M  X 1.80M ALTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-109","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARACOL  TIPO   B.  MÓDULO  DE ESCALAR RECUBIERTO DE CUERDA, PISO EN SUPERFICIE DE CAUCHO CON SILUETA DE CARACOL, CUENTA CON 3 INGRESOS DE RAMPA CON PENDIENTE DEL  9°, SE CONECTA UN   MÓDULO  CENTRAL. MEDIDAS: 2.75 X 2M  X 1.80M ALTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-110","SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULO CENTRAL. MÓDULO CONECTOR, CUENTA CON UN POSTE CENTRAL, TECHUMBRES DE DISEÑO DE HOJAS CON MALLASOMBRA Y PISO  EN SUPERFICIE  DE CAUCHO.  MEDIDAS: 2.90M ALTO, TECHUMBRES DE 3.75 X 3.75M O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-111","SUMINISTRO Y COLOCACION DE CATARINA. MÓDULO CON RAMPA Y  TÚNEL DISEÑO CON FORMA DE ALAS DE CATARINA CON VENTANAS  CIRCULARES   Y   BARANDALES LATERALES  DE  PROTECCIÓN,  PISO  EN SUPERFICIE DE CAUCHO. MEDIDAS: 5M  X 2M ANCHO X  30CM ALTO  DE RAMPA,  ALAS  DE 3.80 X 2M  ALTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-112","SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA    CURVA.    MÓDULO   CON  RAMPA CURVA  Y   BARANDALES  LATERALES  DE PROTECCIÓN, PISO EN SUPERFICIE DE CAUCHO. MEDIDAS: 7 X 2M  X 30 CM ALTO DE RAMPA, ANCHO TOTAL DE 3M O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-113","SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERQUITO  TIPO   A.  MÓDULO  DE MESA ARENERO PARA 4 USUARIOS,  PISO  EN SUPERFICIE DE CAUCHO CON SILUETA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE  TECHUMBRE INDIVIDUAL  DE 2M2. MEDIDAS: 1.80 X 1.40M X 70CM ALTO DE CUBIERTA, TECHUMBRE DE 2.20M ALTO X  2M2 DE CUBIERTA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",4,null,null,0]
["DOPI-114","SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERQUITO  TIPO   B.  MÓDULO  DE MESA ARENERO PARA 4 USUARIOS,  PISO  EN SUPERFICIE DE CAUCHO CON SILUETA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE  TECHUMBRE INDIVIDUAL  DE 2M2. MEDIDAS: 0.85 X 1.40M X 70CM ALTO DE CUBIERTA, TECHUMBRE DE 2.20M ALTO X 2M2 DE CUBIERTA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-115","SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORUGA. MÓDULO  RAMPA TIPO TÚNEL  CON VENTANAS LATERALES Y  TECHUMBRES EN CUERDA DE COLOR,  PISO  EN SUPERFICIE  DE CAUCHO. MEDIDAS: 4.10  X 1.50M X 0.50M ALTO, TECHUMBRES DE 1.40M ALTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-116","SUMINISTRO Y COLOCACION DE STOP. NÚCLEO COMPUESTO DE RAMPAS EN SU  PERÍMETRO  CON  POSIBILIDAD  DE CONEXIÓN CON OTROS MÓDULOS, CON BARANDALES DE PROTECCIÓN. MEDIDAS: 6.15 X 7M  X 0.50M ALTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-117","SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO JUMBO. MÓDULO COMPUESTO DE 2 TECHUMBRES DE FORMA DE HOJA PARA ESTRUCTURAR    COLUMPIO CIRCULAR (PROVEEDOR POR DEFINIR). MEDIDAS: 2.80M X  2.20M  ALTO,  TECHUMBRES  DE  2M2 DE CUBIERTA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-118","SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARIPOSA ROCKERA. MÓDULO GIRATORIO CON  BARANDALES  DE  PROTECCIÓN  Y SUPERFICIE DE CAUCHO CON DISEÑO CIRCULAR RADIAL, TIENE 2 TECHUMBRES DE DISEÑO CON FORMA DE ALAS  DE MARIPOSA  RECUBIERTAS DE MALLASOMBRA. MEDIDAS: CIRCUNFERENCIA MÁXIMA DE 6M, MÓDULO DE 1M X  1.85M ALTO, EXTENSIÓN CUBIERTA DE 2.70 X 2.80M O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-119","SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE MOBILIARIO URBANO TIPO BAQUERÍA MODULAR MARCA BKT MEDIDAS 43 X 45 X 44CM ALTO, CON CURVA, TERMINADO EN TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",39,null,null,0]
["DOPI-120","SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE MOBILIARIO URBANO  TIPO  BAQUERÍA  MODULAR  MARCA BKT MEDIDAS 43 X 45 X 44CM ALTO, RECTO, TERMINADO EN SAND O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",14,null,null,0]
["DOPI-121","SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DE MOBILIARIO URBANO TIPO BAQUERÍA MODULAR MARCA BKT  MEDIDAS  43  X  120  X  44CM  ALTO, RECTO, TERMINADO EN VERDE EUCALIPTO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",29,null,null,0]
["DOPI-122","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO GRANDE DE 1M DE DIÁMETRO, IMPERMEABLE, MARCA PLAYVIBE, UBICADO EN EL NÚCLEO E O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-123","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESBALADILLA PREFABRICADA COLOR AMARILLO, MARCA XPERTPLAY, UBICADAS EN EL NÚCLEO B O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",2,null,null,0]
["B.2","MATERIAL DE APOYO ",null,null,null,null,0]
["DOPI-124","CÓDIGOS NAVILENS DE LECTURA PROGRAMABLE, DISEÑADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL  Y  BENEFICIAR   A LA   POBLACIÓN  EN GENERAL.     LA    PROPUESTA   INCLUYE SU IMPRESIÓN, PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA,   ACTIVACIÓN   Y CAPACITACIÓN   DEL   PERSONAL   PARA     LA CONTINUA PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS, CON  UNA  VIGENCIA  DE  OPERATIVA  DE  1  AÑO  (EL COSTO Y LA CONTRATACIÓN POSTERIOR DE LA LICENCIA OPERATIVA DE LOS  CÓDIGOS NAVILENS  DESPUÉS  DEL  AÑO,   SERÁ GESTIONADA  DIRECTAMENTE  ENTRE  EL CLIENTE Y LA EMPRESA DESARROLLADORA, DE ACUERDO A SUS  POLÍTICAS Y SERVICIO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",23,null,null,0]
["DOPI-125","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÓTEM  INFORMATIVO   80X180   CM ESTRUCTURA DE METAL.  CUBIERTA  DE ALUMINIO  COMPUESTO.  RECORTE DE VINIL, CON ILUMINACIÓN LED O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-126","MAPA  HÁPTICO  DE 180   X  100   CM.  CON REPRESENTACIÓN VOLUMÉTRICA, DISEÑADO PARA LA  ORIENTACIÓN  AUTÓNOMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN ESPACIOS  PÚBLICOS.  EL  MAPA INCORPORA ELEMENTOS    EN   RELIEVE    A   DIFERENTES ALTURAS  PARA LA  REPRESENTACIÓN  DEL ESPACIO.   INCLUYE   TEXTOS   EN  SISTEMA BRAILLE, CONTRASTES DE ALTO NIVEL VISUAL Y SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA. FABRICADO CON MATERIALES DURABLES Y RESISTENTES A LA INTEMPERIE, PUEDE INTEGRARSE  CON  TECNOLOGÍAS  COMO CÓDIGOS NAVILENS PARA UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL, GUÍA PODOTÁCTIL  MARCA ARQCCESIBLE  CON RELIEVE DE LÍNEA QUE INDICA SEGUIMIENTO, CONTINUIDAD O AVANCE. DE CAUCHO POLISINTÉTICO    DE   30X30CM   CON   UN ESPESOR DE 1  MM, CON GRAN DURABILIDAD Y  ALTA RESISTENCIA EN GRAN TRÁNSIT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-127","MAPA  HÁPTICO  DE 180   X  100   CM.  CON REPRESENTACIÓN VOLUMÉTRICA, DISEÑADO PARA LA  ORIENTACIÓN  AUTÓNOMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN ESPACIOS  PÚBLICOS.  EL  MAPA INCORPORA ELEMENTOS    EN   RELIEVE    A   DIFERENTES ALTURAS  PARA LA  REPRESENTACIÓN  DEL ESPACIO.   INCLUYE   TEXTOS   EN  SISTEMA BRAILLE, CONTRASTES DE ALTO NIVEL VISUAL Y SEÑALIZACIÓN COMPLEMENTARIA. FABRICADO CON MATERIALES DURABLES Y RESISTENTES A LA INTEMPERIE, PUEDE INTEGRARSE  CON  TECNOLOGÍAS  COMO CÓDIGOS NAVILENS PARA UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL, GUÍA PODOTÁCTIL  MARCA ARQCCESIBLE  CON RELIEVE DE LÍNEA QUE INDICA SEGUIMIENTO, CONTINUIDAD O AVANCE. DE CAUCHO POLISINTÉTICO    DE   30X30CM   CON   UN ESPESOR DE 1  MM, CON GRAN DURABILIDAD Y  ALTA RESISTENCIA EN GRAN TRÁNSIT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACION, PUESTA EN MARCHA, RETIRO DE MATERIAL DESPERDICIO, LIMPIEZA","PZA",1,null,null,0]
["B.3","CAMBIADOR-ACCESORIOS BAÑO FAMILIAR",null,null,null,null,0]
["DOPI-128","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  LAVABO REGULABLE EN ALTURA CON PARADA DE SEGURIDAD ANTI ATRAPAMIENTO: BASE LAVABO REGULABLE CON MANDO, PARADA DE SEGURIDAD Y GRIFO GERONTOLÓGICO O SIMILAR,  INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-129","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  CAMA DE DUCHA REGULABLE EN ALTURA CON BARANDILLAS DE SEGURIDAD, ACCESORIOS CAMA DE DUCHA REGULABLE: BARRA RECTA 450 MM, BARRA RECTA 1200 MM SOPORTE PARA CABEZAL DE DUCHA, GRIFO DE DUCHA PALANCA GERONTOLÓGICA, FLEXO DE DUCHA 2250 MM, DISPENSADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-130","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  INODORO REGULABLE EN ALTURA CON APOYABRAZOS REGULABLES Y ABATIBLES Y RESPALDO EXTRAÍBLE: INODORO SUSPENDIDO, BASE INODORO REGULABLE CON SALIDA A SUELO, RESPALDO EXTRAÍBLE, APOYA BRAZO REGULABLE DERECHA E IZQUIERDA CON BOTONES DE CONTROL DE ALTURA, SOPORTE PAPEL EN APOYA BRAZOS, ACCESORIOS PARA INODORO: BARRA RECTA 900 MM, BARRA RECTA 1200 MM, SOPORTE REGULABLE EN ALTURA PARA GRIFERÍA, GRIFO DUCHA CON PALANCA GERONTOLÓGICA, FLEXO DE DUCHA 1600 MM, DISPENSADOR ELECTRÓNICO DESINFECTANTE, CEPILLO DE INODORO O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-131","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  ASIENTO DE DUCHA REGULABLE EN ALTURA CON RESPALDO Y APOYABRAZOS INTEGRADOS, ACCESORIOS PARA ASIENTO DE DUCHA: BARRA RECTA DE 900 MM, GRIFO DUCHA PALANCA GERONTOLÓGICA, FLEXO DE DUCHA 2250, DISPENSADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-132","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  CONJUNTO DE GRÚA DE TECHO X-Y CON RAILES ELECTRIFICADOS PARA CARGA CONTINUA: GRÚA DE TECHO X-Y, RAIL ELECTRIFICADO DE 4 M, RAIL TRANSVERSAL DE 3 M, CONJUNTO DE SOPORTES PARA TECHO Y ARNÉS DE MALLA PARA DUCHA DE CUERPO ENTERO CON REFUERZO O SIMILAR,  INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-133","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  CONJUNTO APARTO SANITARIO PARA PERSONAS OSTOMIZADAS: MUEBLE SANITARIO OSTOMÍA 900 MM CI, DISPENSADOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS, PERCHA DE BAÑO DOBLE, DISPENSADOR DE JABÓN AUTOMÁTICO O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-134","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  CONJUNTO SISTEMA DE ALARMA PERIMENTAL: KIT DE ALARMA COMPUESTO POR 1 MECANISMO CON CUERDA, 1 MECANISMO DE CANCELACIÓN Y 1 LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN PARA INTERIORES O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["DOPI-135","SUMINISTRO Y COLOCACION DE  CONJUNTO ACCESORIOS PARA CAMBIADOR INCLUSIVO: CONTENEDOR DE 60 L PARA RESIDUOS SANITARIOS, CONTENEDOR DE 25 L PARA RESIDUOS GENERALES, CONTENEDOR DE 1 L PARA RESIDUOS PUNZANTES, MAMPARA MÉDICA DE PRIVACIDAD, ESPEJO DE CUERPO ENTERO, ESTOR ENROLLABLE OPACO, BARRA RECTA 1200 MM, PERCHA DE BAÑO DOBLE, SOPORTE DE MULETAS Y BASTONES, ESTANTERÍA O SIMILAR, INCLUYE: EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A SU SITIO DE COLOCACION, SISTEMA DE FIJACION, PRUEBAS MECANICAS, GARANTIA, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA.","PZA",1,null,null,0]
["B.4","MURO INTERACTIVO - LENGUAJE DE SEÑAS",null,null,null,null,0]
["DOPI-136","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO SENSORIAL COMO INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SEÑAS Y BRAILLE, FABRICADO A BASE DE 3 MÓDULOS DE LÁMINA METÁLICA CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y GRÁFICOS SEGÚN DISEÑO, RELIEVES EN IMPRESIÓN SOBRE PLACA DE SILUETA DE MANOS Y BRAILLE Y 70 MÓDULOS INTERACTIVOS BRAILLE DE 18 X 14 CM, CON SISTEMA INTERNO MECÁNICO TIPO \"PUSH\", LA FIJACIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE PTR ANCLADOS PREVIAMENTE A LOS MUROS INTERIORES DEL MOTIVO DE INGRESO, INCLUYE COLOCACIÓN DE 2 PIEZAS DE MALLA ANCLADA A DALA DE MOTIVO DE INGRESO DE 3.16 X 3.45M COMO GUÍA PARA COLOCAR PLANTAS TREPADORAS. MEDIDAS: 2 MÓDULOS DE 2.40 X 1.90 ALTO Y UNO DE 0.80 X 1.90M O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA, SOLDADURA, CORTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",1,null,null,0]
[]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
[]
[null,{"$f":"B8","v":"Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de construcción de módulo de baños, baño familiar, oficinas, suministro e instalación de piso amortiguante, banquetas, rampas y juegos, así como trabajos complementarios, en parque infantil El Polvorín ubicado en calle Miguel León Portilla #661, colonia Santa Fe, Municipio de Zapopan, Jalisco."}]
[{"$f":"A13","v":0},{"$f":"B13","v":0}]
[]
["A",{"$f":"VLOOKUP(A177,$A$19:$G$170,2,FALSE)","v":"PARQUE POLVORIN INCLUYENTE"},null,null,null,null,0]
["A.1",{"$f":"VLOOKUP(A178,$A$20:$G$170,2,FALSE)","v":"DEMOLICIÓN "},null,null,null,null,0]
["A.2","ALBAÑILERÍA",null,null,null,null,0]
["A.3","INSTALACIÓN ELÉCTRICA ",null,null,null,null,0]
["A.4","INSTALACIÓN HIDROSANITARIA",null,null,null,null,0]
["A.5","VITROBLOCK",null,null,null,null,0]
["A.6","RECUBRIMIENTOS",null,null,null,null,0]
["A.7","ACABADOS ",null,null,null,null,0]
["A.8","HERRERÍA ",null,null,null,null,0]
["A.9","MOTIVO DE INGRESO",null,null,null,null,0]
["A.10","LIMPIEZA",null,null,null,null,0]
["B","ACCESORIOS BAÑO Y PARQUE POLVORIN",null,null,null,null,0]
["B.1","JUEGOS PARQUE",null,null,null,null,0]
["B.2",{"$f":"VLOOKUP(A190,$A$20:$G$170,2,FALSE)","v":"MATERIAL DE APOYO "},null,null,null,null,0]
["B.3","CAMBIADOR-ACCESORIOS BAÑO FAMILIAR",null,null,null,null,0]
["B.4","MURO INTERACTIVO - LENGUAJE DE SEÑAS",null,null,null,null,0]
[]
[]
[]
[]
["IMPORTE TOTAL CON LETRA",null,null,null,"SUBTOTAL M. N.",null,0]
[null,null,null,null,"IVA M. N.",null,0]
[null,null,null,null,"TOTAL M. N.",null,0]