{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CATALOGO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":136,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CATALOGO","index":0,"n_rows":147,"n_cols":7,"rows_kept":147,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,6,12,6],[14,0,14,6],[144,0,144,1],[145,0,146,3],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[146,4,146,5],[1,2,1,5],[2,2,5,5],[7,1,9,1],[10,2,10,5],[11,1,12,1],[11,2,11,5],[12,2,12,5]]}
[]
[null,"MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO","LICITACIÓN PÚBLICA No."]
[null,"DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE INMUEBLES","DCI-MUN-RM-IM-LP-012-2025"]
[null,"UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA"]
[]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:",null,null,"FECHA DE INICIO:"]
[null,"Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de construcción de bodega y aulas, techumbre y módulos de baños en planta alta, así como trabajos complementarios, en Unidad Deportiva El Polvorín, ubicado en calle Miguel León Portilla #552-C, colonia Santa Fe en el Municipio de Zapopan, Jalisco.",null,null,"FECHA DE TERMINACIÓN:"]
[null,null,null,null,"PLAZO DE EJECUCIÓN:"]
[null,null,null,null,"FECHA DE PRESENTACIÓN:"]
[null,"RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:","NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE",null,null,null,"DOCUMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,"PE 1"]
[]
[]
["CATÁLOGO DE CONCEPTOS"]
[]
["CLAVE","DESCRIPCIÓN ","UNIDAD","CANTIDAD","PRECIO UNITARIO ($)","PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA","IMPORTE ($) M. N."]
[]
[1,"PARQUE POLVORIN AULAS",null,null,null,null,0]
["A","DEMOLICIÓN ",null,null,null,null,0]
["DOPI-001","DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR DE HASTA 15 CM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M3",6.11,null,null,0]
["DOPI-002","DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE  HASTA 25 CM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M3",15.63,null,null,0]
["DOPI-003","DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS (INODORO, LAVAMANOS Y/O MINGITORIOS) SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-004","DESMONTAJE DE ACCESORIOS SANITARIOS (MONOMANDOS, REGADERA, JABONERA Y/O TOALLERO)  SIN RECUPERACIÓN, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","PZA",4,null,null,0]
["DOPI-005","DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA DE HASTA 6 MTS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","PZA",6,null,null,0]
["DOPI-006","DESMONTAJE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE (CONTACTO, APAGADOR Y/O LUMINARIA) SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","SAL",6,null,null,0]
["DOPI-007","DESMONTAJE DE PUERTAS DE HERRERIA DE DISTINTOS CALIBRES, MEDIDAS DE HASTA 1.20 X 2.10 M, CON RECUPERACION. A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, INCLUYE : ACARREOS, RESGUARDO, EQUIPO, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-008","DEMOLICIÓN DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y MORTERO DE CONCRETO SIMPLE, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO, APILE DE ESCOMBRO EN BANCO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ESCALERA, MANO DE OBRA.","M2",178.79,null,null,0]
["DOPI-009","DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO (CON RECUPERACIÓN) POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE ANCLAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CORTES, ACARREO DE MATERIAL,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","KG",1650,null,null,0]
["DOPI-010","DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA MULTIPERFORADA (CON RECUPERACIÓN) POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE ANCLAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CORTES, ACARREO DE MATERIAL,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",223.52,null,null,0]
["DOPI-011","DEMOLICIÓN DE AZULEJOS, MORTERO Y ADHESIVO EN MUROS DE BAÑOS, SIN RECUPERACIÓN, DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA, USANDO CORTE CON DISCO, ROTOMARTILLO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, LIMPIANDO LA SUPERFICIE, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",56.2,null,null,0]
["DOPI-012","DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO, MORTERO Y ADHESIVO,  SIN RECUPERACIÓN, DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA, USANDO CORTE CON DISCO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, LIMPIANDO LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",179.3,null,null,0]
["DOPI-013","DEMOLICIÓN DE PISO TIPO ADOQUIN DE PIEDRA ESTAMPADA,  SIN RECUPERACIÓN, DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA, USANDO CORTE CON DISCO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, LIMPIANDO LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",162.80000000000001,null,null,0]
["DOPI-014","DESMONTAJE DE MAMPARAS DIVISORIAS DE WC, DE LAMINA DE DISTINTOS CALIBRE, SIN RECUPERACIÓN,  CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.30 M X 0.85 M X 1.8 M  DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: RETIRO DE FIJOS, PUERTAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO INTERINO, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, LIMPIEZA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-015","DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL DE HERRERÍA, FABRICADA DE TUBULARES DE DISTINTAS MEDIDAS Y CALIBRES MEDIDAS APROXIMADAS 1.20 M SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL,  APILE PARA SU  RETIRO POSTERIOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA.","M2",55,null,null,0]
["B","ALBAÑILERÍA",null,null,null,null,0]
["DOPI-016","TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",157.11000000000001,null,null,0]
["DOPI-017","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: ACARREOS, FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",1.94,null,null,0]
["DOPI-018","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA PARA MURO, (GRADO 42 ASTM A-615), DE LIMÍTE DE AFLUENCIA MINÍMA 4200KG/CM2  DE DISTINTOS DIÁMETROS (SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO), INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, TRASLAPES, HABILITADO, AMARRES.","KG",275,null,null,0]
["DOPI-019","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS Y CARTABONES DE ACERO ESTRUCTURAL  (ASTM 572-50), INCLUYE: TRAZO, ACARREOS, NIVELACIÓN, BARRENOS, AMARRE, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","KG",254.37,null,null,0]
["DOPI-020","DALA DE DESPLANTE Y/O CERRAMIENTO, SECCIÓN DE 15 X 15 CM, CON ARMEX DE 15 X 15-4, COLADO CON CONCRETO  F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M",55,null,null,0]
["DOPI-021","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, MONTEN, PTR, TUBULARES, PLACAS,ETC.), INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO.","KG",356.13,null,null,0]
["DOPI-022","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: ACARREOS, FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M3",25.69,null,null,0]
["DOPI-023","ELABORACIÓN DE BARRA PARA LAVAMANOS DE 0.65 M DE FONDO, 0.10 M DE ESPESOR, HASTA 2.60 M DE LARGO, CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON VARILLA DE REFUERZO DEL #3 @15 CM, SEGÚN DISEÑO, ACABADO PULIDO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES,  MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-024","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN DE 1:5, CON TAPA DE CONCRETO HECHON EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA A 45 GRADOS DE 2\"X3/16\", INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-025","REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.60 M X 0.60 M Y HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN DE 1:5, CON TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA A 45 GRADOS DE 2\"X3/16\", INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-026","REGISTRO ELÉCTRICO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.60 M X 0.60 M Y HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO Y APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN DE 1:5, CON TAPA DE CONCRETO HECHON EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA A 45 GRADOS DE 2\"X3/16\", INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO.","PZA",2,null,null,0]
["C","ESTRUCTURA Y CUBIERTAS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-027","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, MONTEN, PTR, TUBULARES, PLACAS,ETC.) INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, EQUIPO.","KG",5347.75,null,null,0]
["DOPI-028","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA MULTYPANEL COLOR BLANCO (TECHO) DE  1\" CAL. 26/26, EN CUBIERTAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 18 M, FIJACIÓN, SELLADO,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",163.5,null,null,0]
["DOPI-029","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA EN CUBIERTA Y/O FACHADA, DE FIJACIÓN EXPUESTA, FABRICADA A BASE DE LÁMINA ACANALADA PINTRO TIPO RN-101 CAL. 24 COLOR BLANCO/FDO COLOCADA HASTA UNA ALTURA DE 7 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, FLETE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","M2",126,null,null,0]
["DOPI-030","SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ACRILICA T-952  GLAMET 1.5\" BCO/LECH O SIMILAR EN CUBIERTA, INCLUYE:  MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 18 M, FIJACIÓN, SELLADO,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M2",20,null,null,0]
["DOPI-031","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA CANALÓN DE LÁMINA PINTRO DE CAL. 18  CON UN DESARROLLO DE HASTA 1.00 M, CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTAS A BAJANTES, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS,ELEVACIONES, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M",70,null,null,0]
["DOPI-032","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA GOTERÓN (CUBIERTA-PRETIL) DE LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO DE CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE HASTA 0.61 M, (24\") CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTAS A BAJANTES, A UNA ALTURA DE 10 M INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M",70,null,null,0]
["DOPI-033","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TAPAGOTERO DE LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO DE CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE HASTA 0.40 M, CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTAS A BAJANTES, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M",70,null,null,0]
["DOPI-034","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLO, DE 4\" DE DIAMETRO, COLOR BLANCO/FDO. CAL. 22,COLOCADA A UNA ALTURA DE HASTA 7 M,  INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, SELLADO, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.","PZA",4,null,null,0]
["DOPI-035","SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADO CON SIKAFLEX ENTRE EL MULTYPANEL Y EL CANALON DE 1.5  cm DE ANCHO A TODO LO LARGO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS,  DESPERDICIOS, ELEVACIONES, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M",70,null,null,0]
["DOPI-036","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA CABALLETE TIPO-100 LISO PARA MULTYTECHO DE LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO DE CAL. 24, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL. HASTA UNA ALTURA DE 6.50 M, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLAPES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SELLADOR ELÁSTICO, TAPA JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",70,null,null,0]
["D","INSTALACIÓN ELÉCTRICA ",null,null,null,null,0]
["DOPI-037","RANURA PARA ALOJAR TUBERÍAS DE POLIDUCTO DE HASTA DE 2\" DE DIÁMETRO DE 10 X 10 CM, EN MUROS Y/O BÓVEDA. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE ENJARRE Y MURO DE FORMA MANUAL Y/O MECÁNICA, ACARREO, RESANE CON MORTERO Y CEMENTO-ARENA CON PROPORCIÓN 1:3, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",55,null,null,0]
["DOPI-038","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SQUARE D QO4. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TABLERO, MATERIALES DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-039","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO CALIBRE 8, DESDE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, INTERRUPTOR DE SECCIONAMIENTO (GABINETE PRINCIPAL), A TRAVÉS DE DUCTERIA, REGISTROS DE PASO Y HASTA EL PUNTO DE  INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIAL AL SITIO DE COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",110,null,null,0]
["DOPI-040","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 PÓLOS DE 30 AMP,SQUARE D.  A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACOMODO DE PIEZAS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS,  HERRAMIENTA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-041","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA POLIDUCTO DE P.A.D. DE DIÁMETRO DE HASTA 1\", MARCA POLIFLEX O SIMILAR. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RANURAS, RESANES, ESCALERA, TRAZO, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",220,null,null,0]
["DOPI-042","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE AISLAMIENTO THHW, 600V, CAL. 12 AW (1F,1N + TF 12 AWG) MARCA CONDUMEX O SIMILAR. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CONEXIÓN A TIERRA, ANDAMIOS, ESCALERA, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",550,null,null,0]
["DOPI-043","SALIDA ELÉCTRICA OCULTA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, APAGADOR SENCILLO Y/O LAMPARAS, OCULTA, CON TUBERÍA DE POLIDUCTO DE DIÁMETRO DE HASTA 1\", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS, CONTACTO Y APAGADOR QUINZIÑO O SIMILAR. HASTA UNA LONGITUD DE 5 M. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, MANO DE OBRA.","SAL",50,null,null,0]
["DOPI-044","REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE EXTERIOR EN PATIO. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, MATERIAL, MANO DE OBRA.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-045","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE LUMINARIA EMPOTRABLE LED, 42 W,4500 °K, 90-277 V, MONTAJE SOBREPUESTO EN PLAFON A 3 M DE ALTURA, O CON MOLDURA PARA EMPOTRAR EN TECHO, CUADRADA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.60 X 0.60 X 0.02 M.,  MODELO CF-9105-NI, INCLUYE: FLETES, ACARREO, ELEVACIONES, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",20,null,null,0]
["DOPI-046","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER REDONDA DE 12\" MODELO ALGEDI IV 24W 6500K 1600LM 100-240V, ACABADO BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR,  A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, FIJACIÓN, CONEXIONES, TAQUETES, TORNILLERIA, ACCESORIOS, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA ",30,null,null,0]
["DOPI-047","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2\" PARED DELGADA, PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: FIJACIONES SOBRE MURO, LOSA O ESTRUCTURA, ANDAMIOS, CODOS, TEE, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",275,null,null,0]
["DOPI-048","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA 4\"X4\", PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: FIJACIONES SOBRE MURO, LOSA O ESTRUCTURA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","PZA",11,null,null,0]
["E","INSTALACIÓN HIDRO - SANITARIA. ",null,null,null,null,0]
["DOPI-049","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL DE TUBERÍA DE 3\" DE PVC CON UNA LONGITUD DE 3.50 M A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: COLOCACIÓN DE REJILLA, CODOS, TEE, YEE, PEGAMENTO, COPLES, MATERIAL, HERRAMIENTA, RANURAS, RESANES, ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS A SITIO DE COLOCACION Y MANO DE OBRA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-050","SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2\" Y 4\" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE HASTA 3 M A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: DESPERDICIOS DE TUBERÍA, LÍNEA DE VENTILACIÓN (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, REGISTROS SANITARIOS, MATERIALES MENORES, FLETE, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO.","SAL",11,null,null,0]
["DOPI-051","SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2\" A 2\" DE DIÁMETRO. CON UNA LONGITUD DE HASTA 3.0 M A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.) VÁLVULAS, TUERCAS UNION, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","SAL ",11,null,null,0]
["DOPI-052","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4\" DE DIÁMETRO,  A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.), PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",55,null,null,0]
["DOPI-053","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 2\" DE DIÁMETRO, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.), PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",110,null,null,0]
["DOPI-054","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CPVC HIDRÁULICO DE 3/4\" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, RESANES, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, REDUCCIONES, TAPONES, TEES, YEES, ETC.) VÁLVULAS, TUERCAS UNION, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, ESCALERA.","M",165,null,null,0]
["DOPI-055","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO VENUS EMPOTRABLE CERÁMICO CIRCULAR BLANCO DE 48.9 CM, MARCA ORION, O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACIÓN,CESPOL DE LATON ACABADO CROMO BRILLANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-056","SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TIPO ONE PIECE, MODELO VERONA DE COLOR BLANCO, MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-057","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS MARCA MODUMEX LÍNEA LEEDER M1 MODELO ESTÁNDAR ACABADO SÓLIDO FENÓLICO 12.7 MM COLOR PLATINUM DROPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES A SU SITIO DE INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.","M2",20.83,null,null,0]
["DOPI-058","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA REDONDA DE LATÓN CROMADO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA SHOPPER MODELO SHORT SHOWER ARM O SIMILAR, DE 4\" DE DIAMETRO. A CUALQUIER  NIVEL. INCLUYE: VÁLVULA ANTI OLORES, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-059","SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA DUOMANDO, MODELO NEMY, MARCA GLACIER BAY O SIMILAR, CROMO O SIMILAR. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN DE LAVABO COFLEX, ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-060","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MARCA JOFEL, MOD.  MINI JOFEL AC-84000-AU COLOR GRIS HUMO MEDIDAS 13.5 X 11.5 X 8.2 CM O SIMILAR. A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, HERRAJES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-061","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA JOFEL, MOD. PH-52002 COLOR TRANSPARENTE EN BASE GRIS O SIMILAR, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-062","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR DE 6 MM, CON  INCLINACIÓN DE 10°. INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONSUMIBLES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS, MARCO DE ALUMINIO BLANCO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.","M2",3,null,null,0]
["DOPI-063","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ, MODELO 18NC.13 URREA O SIMILAR,  A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","PZA",3,null,null,0]
["F","INSTALACIÓN VOZ Y DATOS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-064","SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE NODOS DOBLES DE RED, INCLUYE: CABLE UTP CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT O SIMILAR COLOR AZUL HASTA 5M, PATCH CORD, ETIQUETADO, ACCESORIOS PARA REMATE EN RACK JACK CONEXIÓN DESDE EL SITE HASTA EL PUESTO DE TRABAJO, MATERIALES DE FIJACION, PASES DE MURO, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","PZA",11,null,null,0]
["DOPI-065","SUMINISTRO, INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6 AZUL COLOR AZUL MARCA PANDUIT SIMILAR INCLUYE: PATCH CORD, ACCESORIOS PARA REMATE EN RACK JACK CONEXIÓN DESDE EL SITE HASTA EL PUESTO DE TRABAJO, MATERIALES DE FIJACION, PASES DE MURO, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ETIQUETADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.","M",399.11,null,null,0]
["DOPI-066","SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA DE 54X50 MM,INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",18.57,null,null,0]
["DOPI-067","SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SWITCH POE ADMINISTRABLE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS / 2 PUERTOS SFP / 24 PUERTOS POE AF/AT / PRESUPUESTO POE 250W, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-068","SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANEL DE PARCHEO MODULAR KEYSTONE (SIN CONECTORES),  NUMERADO Y ESPACIO PARA ETIQUETAS, DE 24 PUERTOS, 1UR  PANDUIT O SIMILAR CAT6. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-069","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT 1/2\" PARED DELGADA, PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS. A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: FIJACIONES SOBRE MURO, LOSA O ESTRUCTURA, ANDAMIOS, CODOS, TEE, CONECTORES, COPLES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.","M",44,null,null,0]
["DOPI-070","SUMININISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL DE 2U PARA RACK DE 19\",  ABRICADO EN POLÍMERO RESISTENTE A DEFORMACIONES Y RAYONES, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-071","SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CHAROLA PARA RACK DE 19\", 23 CM DE PROFUNDIDAD, 2U, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-072","SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PDU BARRA MULTICONTACTOS VERTICAL CON 14 SALIDAS 125V/15A,  CONTACTOS TIPO NEMA, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",2,null,null,0]
["DOPI-073","SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CABLE DE PARCHEO SLIM UTP CAT6 - 20 CM AZUL DIÁMETRO REDUCIDO (28 AWG) PANDUIT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",11,null,null,0]
["DOPI-074","INSTALACION Y SUMINISTRO DE CHAROLA VERSIÓN LIGHT MALLAFILS 54/50 MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 26  CABLES CAT6, TRAMO DE 1 METROS INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, UNICANAL PERFORADO, VARILLA ROSCADA, PASES DE MURO, ANCLAJES A ESTRUCTURA, PASES DE LOSA, APERTURA, Y REPARACION DE MUROS Y/O BOVEDA, MATERIALES, REGISTROS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M",22,null,null,0]
["G","VIDRIO Y ALUMINIO ",null,null,null,null,0]
["DOPI-075","VENTANAS DE  MARCO DE ALUMINIO 3\"  COLOR NEGRO, A BASE DE UN MODULO FIJO Y OTRO CORREDIZO CON CRISTAL COLOR NATURAL DE 6MM.  A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, JALADERAS, BROCHE DE SEGURIDAD, SELLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",14.3,null,null,0]
["DOPI-076","PUERTA DE  MARCO DE ALUMINIO 3\"  COLOR NEGRO,  CON CRISTAL ESMERILADO EN SU TOTALIDAD DE 9MM.  A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, JALADERAS, BROCHE DE SEGURIDAD, SELLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",10.65,null,null,0]
["H","MUROS DE DUROCK",null,null,null,null,0]
["DOPI-077","SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE MURO DE PANEL DE CEMENTO DUROCK O SIMILAR A 2 CARAS DE 13 MM DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M, CON BASTIDOR DE CANAL Y POSTE DE 6.35 CM DE ANCHO, CAL 26 @ 0.40 M., LAS JUNTAS ENTRE SI DEBERAN ESTAR CUATRAPEADAS, LAS JUNTAS ENTRE PANELES SE TRATARAN CON COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX Y CINTA DE REFUERZO Y CALAFATEADO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE COAT  O SIMILAR EN LAS UNIONES, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA, ASI MISMO SE COLOCARÁ EN LA CABIDAD DEL MURO UNA COLCHONETA FIBROSA DE LANA MINERAL CON CLASIFICACION UL (ENSAMBLE VS FUEGO) O FIBRA DE VIDRIO SEGUN FABRICANTE PARA MEJORAR LA ACUSTICA DE LOS MUROS, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",200,null,null,0]
["DOPI-078","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA LISO DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTARÍA Y SUSPENSIÓN OCULTA, NIVELACIÓN, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, PERFACINTA, REDIMIX, PIJAS AUTARROSCABLES S1, RESANES DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA LA APLICACIÓN DEL ACABADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITO DE SU COLOCACIÓN. ALTURA DE 12 M.","M2",185.48000000000002,null,null,0]
["DOPI-079","PANELES INDIVIDUALES (MURO MOVIL)  CON MODULOS DE 1.00 A 1.20 M DE ANCHO, CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 M., CON UN ESPESOR DE 75 MM. CUBIERTAS DE MDF O MADERA AGLOMERADA DE 9.00 MM. DE ESPESOR PARA RECIBIR ACABADO, RELLENO INTERNO DE CARTÓN HONEY COMB DE 2.00 PULGADAS Y LÁMINA DE FIBRA AISLOGAR MINERAL. ESTRUCTURA DE MADERA CON REFUERZOS DE ACERO, LA UNIÓN ENTRE PANELES SE REALIZA POR MEDIO DE MASCARONES DE ALUMINIO CON VIVOS DE PVC EN COLOR NEGRO, RIEL DE ALUMINIO NATURAL MODELO MM – 94, DE 96.00 MM. X 54.00 MM. DE SECCIÓN, PESO DE 35.00 KG. POR M2 CON RIEL INCLUIDO, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","M2",41.15,null,null,0]
["I","RECUBRIMIENTOS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-080","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO DE 60 X 120 CM, INTERCERAMIC, MOD. URBAN PRAGUE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIALES A SU SITIO DE COLOCACION ASI COMO EL DESPERDICIO A SU ZONA DE APILE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.","M2",87.39,null,null,0]
["DOPI-081","SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO DE 7X60 CM DE PRIMERA, INTERCERAMIC, MOD. URBAN PRAGUE, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.","M",76.450000000000017,null,null,0]
["DOPI-082","SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO BLANCO VIZELADO ACABADO MATE ANTIDERRAPANTE , MEDIDA DE 7.5 CM X 30 CM, MODELO MANHATHAN BLANCO MATE CON CODIGO M608304, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE INSTALACIÓN, ELEVACIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, PEGAPIZO, JUNTEADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.","M2",76.86,null,null,0]
["J","ACABADOS ",null,null,null,null,0]
["DOPI-083","SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS PARA MURO Y BOVEDA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, EN CUALQUIER COLOR, PREPARANDO LA SUPERFICIE RASPANDO, RESANANDO, SELLANDO, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA.","M2",867.9,null,null,0]
["DOPI-084","ROTULACIÓN CON PINTURA VINILICA DE LEYENDA Y/O ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CON MEDIDAS DE HASTA 4.00 M DE LARGO X 2 DE ALTO, FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA SUPERVISION DEL ÁREA, INCLUYE: PROTEGER EL ÁREA, TRAZO, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.","PZA",3,null,null,0]
["DOPI-085","PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: RASPADO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPUEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",132,null,null,0]
["DOPI-086","PINTURA ESMALTE CARA CERRADA EN HERRERIA, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: RASPADO, PREPARACIÓN DEL ÁREA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPUEZA GRUESA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.","M2",55,null,null,0]
["K","AIRE ACONDICIONADO",null,null,null,null,0]
["DOPI-087","SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. FRIO/ CALOR 1 TON, 220 V, 12,000 BTU. INCLUYE: CONTROL UNIVERSAL, CANALIZACIONES 5 MT, SOPERTES, ARRANQUE DE EQUIPO, CARGA DE GAS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.","PZA",5,null,null,0]
["DOPI-088","SAL ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y/O APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE HASTA 1\", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO Y APAGADOR QUINZIÑO O SIMILAR, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.","PZA",15,null,null,0]
["L","HERRERÍA ",null,null,null,null,0]
["DOPI-089","SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ACERO COMERCIAL (TUBULAR RECTANGULAR, SOLERA, ANGULO, PLACAS, LOUVER, ETC.) SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISION, A CUALQUIER NIVEL Y/O ALTURA, INCLUYE: NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANIOBRAS, EQUIPO.","KG",2000,null,null,0]
["M","LIMPIEZA",null,null,null,null,0]
["DOPI-090","LIMPIEZA GRUESA DE OBRA. A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M2",294.8,null,null,0]
["DOPI-091","ACARREO EN CARRETILLA ESTACIONES SUBSECUENTES DE 50 M DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, APILE PARA SU RETIRO POSTERIOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M3",29.48,null,null,0]
["DOPI-092","RETIRO DE ESCOMBRO, CARGA MECANICA, RETIRO DE CUALQUIER MATERIAL FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO TIRO LIBRE, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.","M3",29.48,null,null,0]
[]
[null,"RESUMEN DE PARTIDAS"]
[]
[null,{"$f":"+B8","v":"Adecuación, mantenimiento y conservación a inmueble municipal, con trabajos de construcción de bodega y aulas, techumbre y módulos de baños en planta alta, así como trabajos complementarios, en Unidad Deportiva El Polvorín, ubicado en calle Miguel León Portilla #552-C, colonia Santa Fe en el Municipio de Zapopan, Jalisco."}]
[{"$f":"A13","v":0},{"$f":"B13","v":0}]
["A",{"$f":"VLOOKUP(A130,A$19:G$124,2,FALSE)","v":"DEMOLICIÓN "},null,null,null,null,0]
["B",{"$f":"VLOOKUP(A131,A$19:G$124,2,FALSE)","v":"ALBAÑILERÍA"},null,null,null,null,0]
["C","ESTRUCTURA Y CUBIERTAS ",null,null,null,null,0]
["D","INSTALACIÓN ELÉCTRICA ",null,null,null,null,0]
["E","INSTALACIÓN HIDRO - SANITARIA. ",null,null,null,null,0]
["F","INSTALACIÓN VOZ Y DATOS ",null,null,null,null,0]
["G","VIDRIO Y ALUMINIO ",null,null,null,null,0]
["H","MUROS DE DUROCK",null,null,null,null,0]
["I","RECUBRIMIENTOS ",null,null,null,null,0]
["J","ACABADOS ",null,null,null,null,0]
["K","AIRE ACONDICIONADO",null,null,null,null,0]
["L","HERRERÍA ",null,null,null,null,0]
["M","LIMPIEZA",null,null,null,null,0]
[]
[]
["IMPORTE TOTAL CON LETRA",null,null,null,"SUBTOTAL M. N.",null,0]
[null,null,null,null,"IVA M. N.",null,0]
[null,null,null,null,"TOTAL M. N.",null,0]